                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                    Начальник локомотивного
                                                    депо Минеральные воды

                                                    .............Н.Н.Пензев

                                                    "...." октября 1997 г.




                      КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА N 13

                      технического обслуживания ТО-3 вспо-
                      могательного оборудования моторного
                      вагона дизель-поезда МДП4



  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │   │            │                       │Инстру-│Тру- │Сре-│             │
  │ N │Наименование│   Технические требо-  │мент,  │доза-│дний│             │
  │   │            │                       │приспо-│траты│раз-│ Примечания  │
  │п/п│  операции  │         вания         │собле- │чел- │ряд │             │
  │   │            │                       │ния    │часы │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │Вспомогате- │1.Проверить отсутствие │       │0,093│  5 │             │
  │   │льное обору-│  посторонних шумов и  │       │     │    │             │
  │   │дование при │  ненормальной вибрации│       │     │    │             │
  │   │работающем  │  в механизмах и агре- │       │     │    │             │
  │   │дизеле перед│  гатах.               │       │     │    │             │
  │   │постановкой │                       │       │     │    │             │
  │   │на ремонт   │2.Осмотреть водяные и  │       │     │    │             │
  │   │осмотреть.  │  масляные трубопроводы│       │     │    │             │
  │   │            │  проверить отсутствие │       │     │    │             │
  │   │            │  утечек.              │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Осмотреть работающий │       │     │    │             │
  │   │            │  привод главного венти│       │     │    │             │
  │   │            │  лятора.              │       │     │    │             │
  │   │            │   Проверить отсутствие│       │     │    │             │
  │   │            │  биения валов и упру- │       │     │    │             │
  │   │            │  гой муфты.           │       │     │    │             │
  │   │            │   Проверить отсутствие│       │     │    │             │
  │   │            │  утечек масла из редук│       │     │    │             │
  │   │            │  тора и подпятника.   │       │     │    │             │
  │   │            │   По нагреву маслопод-│       │     │    │             │
  │   │            │  водящей трубки прове-│       │     │    │             │
  │   │            │  рить подвод масла к  │       │     │    │             │
  │   │            │  редуктору.           │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Проверить работу жалю│       │     │    │             │
  │   │            │  зи холодильника при  │       │     │    │             │
  │   │            │  ручном управлении.   │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Проверить работу сис-│       │     │    │ Температура │
  │   │            │  темы автоматического │       │     │    │воды и масла │
  │   │            │  регулирования темпера│       │     │    │должна поддер│
  │   │            │  туры.                │       │     │    │живаться в   │
  │   │            │   Открытие жалюзи при │       │     │    │пределах 80Ў │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                - 2 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  температуре воды 72°;│       │     │    │100°.        │
  │   │            │  запуск гидромуфты -  │       │     │    │             │
  │   │            │  при 90°;остановка -  │       │     │    │             │
  │   │            │  при 75Ў80°.          │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │6.Осмотреть систему воз│       │     │    │ При срабаты-│
  │   │            │  духоснабжения дизеля,│       │     │    │вании индика-│
  │   │            │  проверить отсутствие │       │     │    │тора в его ок│
  │   │            │  неплотностей.        │       │     │    │не появляется│
  │   │            │   Проверить отсутствие│       │     │    │красный фла- │
  │   │            │  срабатывания индикато│       │     │    │жок сигнально│
  │   │            │  ров загрязнения возду│       │     │    │             │
  │   │            │  шных фильтров.       │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │7.Проверить отсутствие │       │     │    │             │
  │   │            │  пробоя газов по систе│       │     │    │             │
  │   │            │  ме выхллопа,проверить│       │     │    │             │
  │   │            │  наличие подсоса возду│       │     │    │             │
  │   │            │  ха системой эжекции и│       │     │    │             │
  │   │            │  отсутствие течей неф-│       │     │    │             │
  │   │            │  тепродуктов.         │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 2 │Осмотреть   │1.Проверить отсутствие │Молоток│0,125│  4 │             │
  │   │вал привода │  трещин,скручивания,из│смотро-│     │    │             │
  │   │гидропереда-│  гибов,признаков выте-│вой,клю│     │    │             │
  │   │чи.         │  кания смазки из подши│чи рож-│     │    │             │
  │   │            │  пников и шлицевого со│ковые  │     │    │             │
  │   │            │  единения.            │14*17; │     │    │             │
  │   │            │                       │17*19  │     │    │             │
  │   │            │2.Проверитиь затяжку со│мм,лам-│     │    │ У винтов кре│
  │   │            │  единений фланцев,кры-│па пере│     │    │пления балан-│
  │   │            │  шек подшипников,балан│носная,│     │    │сировочных   │
  │   │            │  сировочных грузов.Про│ветошь.│     │    │грузов прове-│
  │   │            │  верить надежность фик│       │     │    │рять совпаде-│
  │   │            │  сации болтов.        │       │     │    │ние пазов вин│
  │   │            │                       │       │     │    │тов с контро-│
  │   │            │3.Осмотреть сварные швы│       │     │    │льными керна-│
  │   │            │  Особое внимание уде- │       │     │    │ми.          │
  │   │            │  лять месту приварки  │       │     │    │             │
  │   │            │  головки к планшайбе  │       │     │    │             │
  │   │            │  маховика дизеля.     │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 3 │Систему ва- │1.Карданные валы осмот-│Молоток│0,283│  4 │ Для осмотра │
  │   │лов привода │  реть согласно требова│смотро-│     │    │снимать сек- │
  │   │отопительно-│  ниям п.п. 1 и 2 разде│вой,клю│     │    │ции пола над │
  │   │го генерато-│  ла 2.                │чи рож-│     │    │гидропереда- │
  │   │ра осмотреть│                       │ковые  │     │    │чей и отопите│
  │   │            │2.Осмотреть промежуточ-│14*17; │     │    │льным генера-│
  │   │            │  ную опору.Проверить  │17*19; │     │    │тором в пасса│
  │   │            │  отсутствие признаков │32*34  │     │    │жирском сало-│
  │   │            │  перегрева и вытекания│мм,лам-│     │    │не.          │
  │   │            │  смазки.              │па пере│     │    │             │
  │   │            │   Проверить затяжку фу│носная,│     │    │             │
  │   │            │  ндаментных болтов и  │ветошь,│     │    │             │
  │   │            │  болтов крышек подшип-│гусак  │     │    │             │
  │   │            │  никовых узлов.       │заправо│     │    │             │
  │   │            │   Проверить уровень   │чный.  │     │    │ Смазка в опо│
  │   │            │  смазки по щупу,при не│       │     │    │ре - ТСп-15К,│
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 3 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  обходимости добавить.│       │     │    │заменитель - │
  │   │            │                       │       │     │    │ТАп-15В.     │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 4 │Систему воз-│1.Открыть замки фильт- │Молоток│0,230│  3 │ При обнаруже│
  │   │духоснабже- │  ров,фильтрующие элеме│смотро-│     │    │нии поврежде-│
  │   │ния дизеля  │  нты изъять,осмотреть,│вой,клю│     │    │ний фильтрую-│
  │   │осмотреть и │  продуть сжатым возду-│чи рож-│     │    │щий элемент  │
  │   │отремонтиро-│  хом.                 │ковые  │     │    │заменить.    │
  │   │вать.       │   Осмотреть корпуса фи│12*14; │     │    │ На третьем  │
  │   │            │  льтов изнутри,удалить│17*19; │     │    │ТО-3 элементы│
  │   │            │  загрязнения,поставить│24*27; │     │    │менять незави│
  │   │            │  фильтрующие элементы │мм,каме│     │    │симо от состо│
  │   │            │  на место.            │ра про-│     │    │яния.        │
  │   │            │                       │дувоч- │     │    │             │
  │   │            │2.Проверить затяжку сое│ная.   │     │    │             │
  │   │            │  динений креплений воз│       │     │    │             │
  │   │            │  духоводов,фильтров,хо│       │     │    │             │
  │   │            │  мутов,гибких рукавов.│       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 5 │Систему вых-│1.Систему осмотреть,уст│Молоток│0,227│  3 │             │
  │   │лопа осмот- │  ранить неплотности,вы│смотро-│     │    │             │
  │   │реть и отре-│  явленные при осмотре │вой,клю│     │    │             │
  │   │монтировать.│  "горячего" моторного │чи рож-│     │    │             │
  │   │            │  вагона.Особое внима- │ковые  │     │    │             │
  │   │            │  ние уделять стыкам   │17*19; │     │    │             │
  │   │            │  фланцев и сврным швам│19*22; │     │    │             │
  │   │            │                       │24*27; │     │    │             │
  │   │            │2.Осмотреть выхлопные  │27*30  │     │    │             │
  │   │            │  патрубки,нарушенную  │мм,нож-│     │    │             │
  │   │            │  термоизоляцию восста-│ницы,ем│     │    │             │
  │   │            │  новить.              │кость  │     │    │             │
  │   │            │                       │для сбо│     │    │             │
  │   │            │3.Отвернуть дренажные  │ра шла-│     │    │             │
  │   │            │  трубки глушителя,    │ма.    │     │    │             │
  │   │            │  слить шлам.          │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Покрепить соединения.│       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 6 │Осмотреть   │ Устранить выявленные  │Ключи  │0,112│  3 │             │
  │   │водяные и   │утечки.                │рожко- │     │    │             │
  │   │масляные    │ Проверить затяжку сое-│вые    │     │    │             │
  │   │трубопроводы│динений труб,фланцев и │14*17; │     │    │             │
  │   │            │хомутов.               │17*19; │     │    │             │
  │   │            │                       │19*22; │     │    │             │
  │   │            │                       │32*34; │     │    │             │
  │   │            │                       │55 мм, │     │    │             │
  │   │            │                       │ветошь.│     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 7 │Осмотреть   │ Проверить отсутствие  │Молоток│0,543│  4 │ Плотность уп│
  │   │водно-масля-│утечек воды и масла,осо│смотро-│     │    │лотнений про-│
  │   │ный теплооб-│бое внимание уделяя пло│вой,клю│     │    │верять также │
  │   │менник.     │тности сальника раздели│чи рож-│     │    │по отсутствию│
  │   │            │теля полостей и уплотн-│ковые  │     │    │течей по конт│
  │   │            │нений крышек.          │17*19; │     │    │рольным отвер│
  │   │            │ Покрепить соединения  │24*27  │     │    │стиям.       │
  │   │            │крышек и разделителя по│мм,спец│     │    │             │
  │   │            │лостей,а также крепле- │игла.  │     │    │             │
  │   │            │ния теплообменника к ка│       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 4 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │ркасу вагона.          │       │     │    │             │
  │   │            │ Проверить чистоту конт│       │     │    │             │
  │   │            │рольных отверстий.     │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 8 │Осмотреть   │1.Проверить отсутствие │Ключи  │0,250│  3 │             │
  │   │расширитель-│  течей воды,целост-   │рожко- │     │    │             │
  │   │ный бак.    │  ность водомерного сте│вые    │     │    │             │
  │   │            │  кла,затяжку резьбовых│12*14; │     │    │             │
  │   │            │  соединений.          │19*22; │     │    │             │
  │   │            │                       │24*27; │     │    │             │
  │   │            │2.Проверить работу и   │27*30  │     │    │             │
  │   │            │  плотность краника.   │стремян│     │    │             │
  │   │            │                       │ка.    │     │    │             │
  │   │            │3.Выйти на крышу,отвер-│       │     │    │ Паровоздуш- │
  │   │            │  нуть грибок паровозду│       │     │    │ный клапан ос│
  │   │            │  шный клапан,проверить│       │     │    │матривается  │
  │   │            │  его перемещение в обо│       │     │    │и ремонтирует│
  │   │            │  их направлениях,в слу│       │     │    │ся не менее, │
  │   │            │  чае заедания отремон-│       │     │    │чем двумя ра-│
  │   │            │  тировать.            │       │     │    │ботниками.   │
  │   │            │                       │       │     │    │ Выход на кры│
  │   │            │                       │       │     │    │шу осуществ- │
  │   │            │                       │       │     │    │лять до обору│
  │   │            │                       │       │     │    │дования эста-│
  │   │            │                       │       │     │    │кад переходны│
  │   │            │                       │       │     │    │ми мостиками │
  │   │            │                       │       │     │    │только через │
  │   │            │                       │       │     │    │потолочный   │
  │   │            │                       │       │     │    │люк служебно-│
  │   │            │                       │       │     │    │го тамбура.  │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 9 │Осмотреть   │1.Снять кожух и огражде│Ключи  │0,180│  4 │             │
  │   │привод глав-│  ние валов.Валы осмот-│рожко- │     │    │             │
  │   │ного венти- │  реть,проверить отсутс│вые    │     │    │             │
  │   │лятора.     │  твие повреждений.    │9*12;  │     │    │             │
  │   │            │                       │12*14; │     │    │             │
  │   │            │2.Проверить затяжку и  │17*19; │     │    │             │
  │   │            │  фиксацию резьбовых со│24*27  │     │    │             │
  │   │            │  единений.            │мм,ве- │     │    │             │
  │   │            │                       │тошь.  │     │    │             │
  │   │            │3.Осмотреть резинокорд-│       │     │    │             │
  │   │            │  ную муфту,проверить  │       │     │    │             │
  │   │            │  отсутствие трещин и  │       │     │    │             │
  │   │            │  надрывов.            │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.На ощупь проверить от│       │     │    │             │
  │   │            │  сутствие перегрева му│       │     │    │             │
  │   │            │  фты,подпятника и реду│       │     │    │             │
  │   │            │  ктора.               │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Осмотреть подпятник, │       │     │    │             │
  │   │            │  проверить затяжку сое│       │     │    │             │
  │   │            │  динений,отсутствие   │       │     │    │             │
  │   │            │  утечек смазки,наличие│       │     │    │             │
  │   │            │  смазочных трубок.    │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │10 │Осмотреть   │1.Проверить отсутствие │Щетка  │0,142│  4 │             │
  │   │шахту холо- │  течи из дренажной тру│жесткая│     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 5 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │дильника.   │  бы шахты.            │подвод │     │    │             │
  │   │            │                       │сжатого│     │    │             │
  │   │            │2.Опустить люки шахты, │воздуха│     │    │             │
  │   │            │  осмотреть радиаторы, │стремян│     │    │             │
  │   │            │  проверить отсутствие │ка.    │     │    │             │
  │   │            │  утечек.              │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Проверить исправность│       │     │    │             │
  │   │            │  замков и уплотнений  │       │     │    │             │
  │   │            │  люков.               │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Удалить скопления заг│       │     │    │             │
  │   │            │  рязнений с оребрения │       │     │    │             │
  │   │            │  радиаторов,радиаторы │       │     │    │             │
  │   │            │  продуть сжатым возду-│       │     │    │             │
  │   │            │  хом.                 │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Осмотреть створки жа-│       │     │    │             │
  │   │            │  люзи,проверить плот- │       │     │    │             │
  │   │            │  ность их закрытия и  │       │     │    │             │
  │   │            │  полноту раскрытия.   │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │11 │Осмотреть   │ Цилиндры и рычажные си│Ключи  │0,025│  3 │ Работа выпол│
  │   │приводы жа- │стемы осмотреть,прове- │рожко- │     │    │няется при   │
  │   │люзи холоди-│рить исправность шарни-│вые    │     │    │опущенных лю-│
  │   │льника.     │ров,надежность стопоре-│17*19; │     │    │ках шахты.   │
  │   │            │ния валиков и крепления│19*22  │     │    │ При наличии │
  │   │            │цилиндров.             │мм,пас-│     │    │воздуха прове│
  │   │            │ При обнаружении утечек│сатижи,│     │    │рить работу  │
  │   │            │воздуха цилиндры отремо│бородок│     │    │приводов и от│
  │   │            │нтировать с разборкой. │молоток│     │    │сутствие уте-│
  │   │            │                       │слесар-│     │    │чек.         │
  │   │            │                       │ный.   │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │12 │Осмотреть   │ Проверить отсутствие  │Молоток│0,017│  4 │             │
  │   │ограждения  │механических дефектов и│слесар-│     │    │             │
  │   │приводов.   │признаков зацепления ко│ный,пло│     │    │             │
  │   │            │жухов с ограждаемыми ме│скогуб-│     │    │             │
  │   │            │ханизмами.При необходи-│цы,напи│     │    │             │
  │   │            │мости выполнить ремонт │льники │     │    │             │
  │   │            │или замену.            │драчо- │     │    │             │
  │   │            │ Поврежденную предупреж│вый и  │     │    │             │
  │   │            │дающую окраску восстано│полудра│     │    │             │
  │   │            │вить.                  │човый, │     │    │             │
  │   │            │                       │дрель, │     │    │             │
  │   │            │                       │краско-│     │    │             │
  │   │            │                       │пульт, │     │    │             │
  │   │            │                       │ветошь.│     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │13 │Проверить   │ Порядок запуска:      │       │0,022│  4 │ Работа выпол│
  │   │работу котла│                       │       │     │    │няется в холо│
  │   │- подогрева-│- переключатель перевес│       │     │    │дное время го│
  │   │теля.       │ ти в положение "Продув│       │     │    │да с участием│
  │   │            │ ка",выдержать в этом  │       │     │    │слесарей по  │
  │   │            │ положении 20 сек      │       │     │    │ремонту топли│
  │   │            │                       │       │     │    │вной аппарату│
  │   │            │- переключатель перевес│       │     │    │ры.          │
  │   │            │ ти в положение "Роз-  │       │     │    │ В положении │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 6 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │ жиг",выдержать в этом │       │     │    │"Розжиг" пере│
  │   │            │ положении до заверше- │       │     │    │ключатель уде│
  │   │            │ ния процесса запуска  │       │     │    │рживать не бо│
  │   │            │                       │       │     │    │лее 30 сек,в │
  │   │            │- переключатель перевес│       │     │    │противном слу│
  │   │            │ ти в положение "Рабо- │       │     │    │чае процесс  │
  │   │            │ та"                   │       │     │    │повторить с  │
  │   │            │                       │       │     │    │длительной вы│
  │   │            │ При необходимости отре│       │     │    │держкой перек│
  │   │            │гулировать подачу топли│       │     │    │лючателя в по│
  │   │            │вного насоса (регулиров│       │     │    │ложении "Про-│
  │   │            │ка выполняется слесарем│       │     │    │дувка".      │
  │   │            │по ремонту топливной ап│       │     │    │ Перед запус-│
  │   │            │паратуры).             │       │     │    │ком котла вен│
  │   │            │                       │       │     │    │тили перевес-│
  │   │            │                       │       │     │    │ти в положе- │
  │   │            │                       │       │     │    │ние,соответст│
  │   │            │                       │       │     │    │вующее прокач│
  │   │            │                       │       │     │    │ке водяной си│
  │   │            │                       │       │     │    │стемы от насо│
  │   │            │                       │       │     │    │са котла.    │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │14 │Вспомогате- │ После запуска дизеля  │       │0,140│  5 │             │
  │   │льное обору-│выполнить работы соглас│       │     │    │             │
  │   │дование при │но требованиям раздела │       │     │    │             │
  │   │работающем  │1 настоящей карты.     │       │     │    │             │
  │   │дизеле после│                       │       │     │    │             │
  │   │ремонта ос- │                       │       │     │    │             │
  │   │мотреть.    │                       │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘


           Оперативное время всего  -  1,734 н∙ч;

           Средний разряд           -  3,8;



               Инженер-технолог                  А.А.Шитов


