                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                    Начальник локомотивного
                                                    депо Минеральные воды

                                                    .............Н.Н.Пензев

                                                    "...." ноября 1997 г.




                      КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА N 20

                      текущего ремонта ТР-1 электрообору-
                      дования прицепного вагона дизель-
                      поезда МДП4



  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │   │            │                       │Инстру-│Тру- │Сре-│             │
  │ N │Наименование│   Технические требо-  │мент,  │доза-│дний│             │
  │   │            │                       │приспо-│траты│раз-│ Примечания  │
  │п/п│  операции  │         вания         │собле- │чел- │ряд │             │
  │   │            │                       │ния    │часы │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │Продуть шка-│ Открыть двери шкафов и│Подвод │0,158│  2 │ Крупные заг-│
  │   │фы сжатым   │отсека ручного тормоза,│сжатого│     │    │рязнения уда-│
  │   │воздухом.   │удалить скопления пыли.│воздуха│     │    │лять вручную.│
  │   │            │                       │совок, │     │    │             │
  │   │            │                       │ветошь,│     │    │             │
  │   │            │                       │ведро. │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 2 │Осмотреть   │1.Проверить наличие и  │Отверт-│**   │  3 │ Работа выпол│
  │   │электропечи.│  исправность кожухов, │ка,нож │0,444│    │няется во вре│
  │   │            │  крепление нагреватель│монтерс│     │    │мя отопитель-│
  │   │            │  ных элементов к полу.│кий,лам│     │    │ного сезона. │
  │   │            │                       │па пере│     │    │ Выступающие │
  │   │            │2.Осмотреть подводящие │носная,│     │    │провода запра│
  │   │            │  провода,обращая внима│подвод │     │    │влять под ко-│
  │   │            │  ние на состояние изо-│сжатого│     │    │жухи,при необ│
  │   │            │  ляции.               │воздуха│     │    │ходимости до-│
  │   │            │                       │ветошь.│     │    │бавляя допол-│
  │   │            │3.Продуть нагреватель- │       │     │    │нительную изо│
  │   │            │  ные элементы сжатым  │       │     │    │ляцию.       │
  │   │            │  воздухом.            │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.При работающих дизе- │       │     │    │ При работаю-│
  │   │            │  лях на моторных ваго-│       │     │    │щих печах про│
  │   │            │  нах и нагруженных ото│       │     │    │верять отсутс│
  │   │            │  пительных генераторах│       │     │    │вие запахов  │
  │   │            │  проверить работу пе- │       │     │    │гари.        │
  │   │            │  чей.                 │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 3 │Цепи освеще-│1.Проверить работу це- │Отверт-│0,370│  4 │ Выявление не│
  │   │ния осмот-  │  пей освещения.       │ка,пас-│     │    │исправных    │
  │   │реть и отре-│                       │сатижи,│     │    │ламп произво-│
  │   │монтировать.│2.Открыть плафоны,прове│стремян│     │    │дится до рас-│
  │   │            │  рить их состояние,кре│ка,ве- │     │    │цепки состава│
  │   │            │  пление деталей.Заме- │тошь.  │     │    │при работаю- │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                - 2 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  нить неисправные лам-│       │     │    │щих дизелях  │
  │   │            │  пы,проверить крепле- │       │     │    │моторных ваго│
  │   │            │  ние ламп в патронах, │       │     │    │нов.         │
  │   │            │  состояние и крепление│       │     │    │             │
  │   │            │  патронов.            │       │     │    │             │
  ├   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Проверить состояние  │       │     │    │             │
  │   │            │  светильников в шкафах│       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Крышки плафонов проте│       │     │    │             │
  │   │            │  реть снаружи и изнут-│       │     │    │             │
  │   │            │  ри.                  │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 4 │Оборудование│1.Осмотреть клеммные ре│Набор  │0,132│  4 │ Шкафы N 1 и │
  │   │шкафа аппа- │  йки.Проверить состоя-│ключей,│     │    │N 3 расположе│
  │   │ратуры N 1  │  ние изоляции проводов│пассати│     │    │ны в тамбуре │
  │   │осмотреть и │  состояние и затяжку  │жи,нож │     │    │с ручным тор-│
  │   │отремонтиро-│  клемм.               │монтерс│     │    │мозом (N 1   │
  │   │вать.       │   Нарушенную изоляцию │кий,от-│     │    │слева,N 3    │
  │   │            │  удалить в пределах не│вертка,│     │    │справа);шкафы│
  │   │            │  поврежденного участка│оборудо│     │    │N 2 и N 4 -  │
  │   │            │  наложить изоляционную│вание  │     │    │в тамбуре без│
  │   │            │  ленту два слоя вполу-│для пай│     │    │ручного тормо│
  │   │            │  перекрышу с нахлестом│ки,ем- │     │    │за (N 2 слева│
  │   │            │  на целую изоляцию и  │кость с│     │    │N 4 - справа)│
  │   │            │  промазкой каждого    │эмалью,│     │    │ Запрещается │
  │   │            │  слоя изоляционным ла-│кисть, │     │    │сращивание   │
  │   │            │  ком.                 │ветошь.│     │    │проводов холо│
  │   │            │                       │       │     │    │дной скруткой│
  │   │            │2.Осмотреть кондуиты,об│       │     │    │ Провода с из│
  │   │            │  ращая внимание на от-│       │     │    │носом жил бо-│
  │   │            │  сутствие признаков пе│       │     │    │лее 20 % сече│
  │   │            │  регрева проводов и ко│       │     │    │ния перетя-  │
  │   │            │  ротких замыканий.    │       │     │    │нуть.        │
  │   │            │   Проверить наличие   │       │     │    │ Клеммы с    │
  │   │            │  стягивающих пучки про│       │     │    │уменьшением  │
  │   │            │  водов хомутов.       │       │     │    │контактной по│
  │   │            │   Надорванные заменить│       │     │    │верхности бо-│
  │   │            │  установить недостаю- │       │     │    │лее 20 % пло-│
  │   │            │  щие.                 │       │     │    │щади и при из│
  │   │            │                       │       │     │    │носе прилегаю│
  │   │            │3.Осмотреть электропнев│       │     │    │щих жил более│
  │   │            │  матические вентили,  │       │     │    │15 % перепа- │
  │   │            │  проверить отсутствие │       │     │    │ять.         │
  │   │            │  признаков перегрева. │       │     │    │ При наличии │
  │   │            │   Осмотреть подводящие│       │     │    │воздуха прове│
  │   │            │  провода,проверить сос│       │     │    │рить работу  │
  │   │            │  тояние изоляции и за-│       │     │    │электропневма│
  │   │            │  тяжку клемм.Протереть│       │     │    │тических вен-│
  │   │            │  катушки.             │       │     │    │тилей и отсут│
  │   │            │                       │       │     │    │ствие утечек.│
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 5 │Осмотреть   │ Открыть отсек,прове-  │Отверт-│0,002│  3 │             │
  │   │блокировку  │рить работу блокировки,│ка.    │     │    │             │
  │   │штурвала ру-│осмотреть клеммы и под-│       │     │    │             │
  │   │чного тормо-│водящие провода.       │       │     │    │             │
  │   │за.         │                       │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 3 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 6 │Оборудование│ Выполнить работы сог- │Набор  │0,132│  4 │             │
  │   │шкафа аппа- │ласно требованиям разде│ключей,│     │    │             │
  │   │ратуры N 2  │ла 4.                  │пассати│     │    │             │
  │   │осмотреть и │                       │жи,нож │     │    │             │
  │   │отремонтиро-│                       │монтерс│     │    │             │
  │   │вать.       │                       │кий,от-│     │    │             │
  │   │            │                       │вертка,│     │    │             │
  │   │            │                       │оборудо│     │    │             │
  │   │            │                       │вание  │     │    │             │
  │   │            │                       │для пай│     │    │             │
  │   │            │                       │ки,ем- │     │    │             │
  │   │            │                       │кость с│     │    │             │
  │   │            │                       │эмалью,│     │    │             │
  │   │            │                       │кисть, │     │    │             │
  │   │            │                       │ветошь.│     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 7 │Оборудование│1.Клеммные панели и про│Набор  │0,742│  5 │             │
  │   │шкафа аппа- │  водку осмотреть и от-│ключей,│     │    │             │
  │   │ратуры N 3  │  ремонтировать соглас-│пассати│     │    │             │
  │   │осмотреть и │  но требованиям п.п. 1│жи,нож │     │    │             │
  │   │отремонтиро-│  и 2 раздела 4.       │монтерс│     │    │             │
  │   │вать.       │                       │кий,от-│     │    │             │
  │   │            │2.Электропневматические│вертки,│     │    │             │
  │   │            │  вентили осмотреть сог│надфили│     │    │             │
  │   │            │  ласно требованиям п.3│оборуда│     │    │             │
  │   │            │  раздела 4.           │вание  │     │    │             │
  │   │            │                       │для пай│     │    │             │
  │   │            │3.Реле ТРПУ осмотреть и│ки,ем- │     │    │             │
  │   │            │  отремонтировать:     │кость с│     │    │             │
  │   │            │                       │эмалью,│     │    │             │
  │   │            │  - Снять колпак,осмот-│кисть, │     │    │             │
  │   │            │   реть контактную груп│салфет-│     │    │             │
  │   │            │   пу и катушку.Прове- │ки,ве- │     │    │             │
  │   │            │   рить отсутствие дефо│тошь.  │     │    │             │
  │   │            │   рмированных и изло- │       │     │    │             │
  │   │            │   манных контактных   │       │     │    │             │
  │   │            │   пластин и лапок,отсу│       │     │    │             │
  │   │            │   тствие признаков пе-│       │     │    │             │
  │   │            │   регрева катушек.    │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Проверить фиксацию │       │     │    │ Раствор 2°3 │
  │   │            │   пластин и лапок,нали│       │     │    │мм,провал -  │
  │   │            │   чие раствора и прова│       │     │    │не менее 2 мм│
  │   │            │   ла контактов.       │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть напайки, │       │     │    │ Минимальная │
  │   │            │   копоть удалить чис- │       │     │    │толщина напа-│
  │   │            │   той сухой салфеткой,│       │     │    │ек - 1,0 мм. │
  │   │            │   оплавления удалить  │       │     │    │             │
  │   │            │   надфилем с "бархат- │       │     │    │             │
  │   │            │   ной" насечкой,не на-│       │     │    │             │
  │   │            │   рушая профиля.      │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Проверить крепление│       │     │    │             │
  │   │            │   реле на панели.     │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Осмотреть плавкие    │       │     │    │ Сработавшие │
  │   │            │  вставки с клеммами.  │       │     │    │вставки на   │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                - 4 -
  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │   Проверить отсутствие│       │     │    │125 А заме-  │
  │   │            │  перегрева клемм и за-│       │     │    │нять только  │
  │   │            │  тяжку соединений.    │       │     │    │после выявле-│
  │   │            │                       │       │     │    │ния и устране│
  │   │            │                       │       │     │    │ния причины  │
  │   │            │                       │       │     │    │срабатывания.│
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 8 │Оборудование│1.Клеммные рейки и про-│Набор  │0,160│  5 │             │
  │   │шкафа аппа- │  водку осмотреть и от-│ключей,│     │    │             │
  │   │ратуры N 4  │  ремонтировать соглас-│пассати│     │    │             │
  │   │осмотреть и │  но требованиям п.п. 1│жи,нож │     │    │             │
  │   │отремонтиро-│  и 2 раздела 4.       │монтерс│     │    │             │
  │   │вать.       │                       │кий,от-│     │    │             │
  │   │            │2.Электропневматические│вертка,│     │    │             │
  │   │            │  вентили осмотреть сог│надфили│     │    │             │
  │   │            │  ласно требованиям п.3│оборудо│     │    │             │
  │   │            │  раздела 4.           │вание  │     │    │             │
  │   │            │                       │для пай│     │    │             │
  │   │            │3.Реле ТРПУ осмотреть и│ки,ем- │     │    │             │
  │   │            │  отремонтировать согла│кость с│     │    │             │
  │   │            │  сно требованиям п.3  │эмалью,│     │    │             │
  │   │            │  раздела 7.           │кисть, │     │    │             │
  │   │            │                       │салфет-│     │    │             │
  │   │            │                       │ки,ве- │     │    │             │
  │   │            │                       │тошь.  │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 9 │Проверить   │1.Соединения 24 В осмот│Набор  │*    │  4 │ Рассмотрено │
  │   │состояние   │  реть:                │ключей,│0,046│    │два комплекта│
  │   │межвагонных │                       │пассати│-----│    │соединений ме│
  │   │соединений. │  - Проверить целост-  │жи,нож │**   │    │жду соседними│
  │   │            │   ность изоляции кожу-│монтерс│0,218│    │вагонами (по │
  │   │            │   хов,наличие и исправ│кий,от-│     │    │одному с каж-│
  │   │            │   ность дополнительной│вертки,│     │    │дой стороны).│
  │   │            │   изоляции в местах   │надфили│     │    │ Нарушения   │
  │   │            │   ввода в головки штеп│кисть, │     │    │изоляции уда-│
  │   │            │   селей.              │емкость│     │    │лять наложени│
  │   │            │                       │с лаком│     │    │ем не менее  │
  │   │            │  - У рассоединенных   │ветошь,│     │    │двух слоев   │
  │   │            │   пар осмотреть контак│салфет-│     │    │изоляцонной  │
  │   │            │   тные штыри и гнезда,│ки,стре│     │    │ленты с прома│
  │   │            │   изолирующие детали. │мянка. │     │    │зываем каждо-│
  │   │            │   При необходимости   │       │     │    │го слоя изоля│
  │   │            │   удалить окислы и заг│       │     │    │ционным лаком│
  │   │            │   рязнения.Проверить  │       │     │    │ При обширных│
  │   │            │   крепление штырей в  │       │     │    │повреждениях │
  │   │            │   гнездах.            │       │     │    │изоляции меж-│
  │   │            │    У соединенных пар  │       │     │    │вагонные сое-│
  │   │            │   проверить надежность│       │     │    │динения ремон│
  │   │            │   соединения штепселей│       │     │    │тировать со  │
  │   │            │   с розетками.        │       │     │    │снятием с ва-│
  │   │            │                       │       │     │    │гона.        │
  │   │            │  - Осмотреть замки ро-│       │     │    │ Загрязнения │
  │   │            │   зеток и штепселей.  │       │     │    │штырей уда-  │
  │   │            │                       │       │     │    │лять протир- │
  │   │            │  - Осмотреть цепочки  │       │     │    │кой салфеткой│
  │   │            │   подвешивания жгутов │       │     │    │смоченной в  │
  │   │            │   с хомутами,оборван- │       │     │    │бензине."Упор│
  │   │            │   ные и неисправные за│       │     │    │ные" загрязне│
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 5 -
  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │   менить.             │       │     │    │ния удалять  │
  │   │            │                       │       │     │    │надфилями.   │
  │   │            │  - Осмотреть коробки с│       │     │    │ Категоричес-│
  │   │            │   розетками,обращая   │       │     │    │ки запрещает-│
  │   │            │   внимание на отсутст-│       │     │    │ся удаление  │
  │   │            │   вие трещин и пробоин│       │     │    │загрязнений  │
  │   │            │   на состояние уплотне│       │     │    │шлифовальной │
  │   │            │   ний между коробками │       │     │    │шкуркой!.    │
  │   │            │   розетками.          │       │     │    │             │
  │   │            │    Проверить затяжку  │       │     │    │             │
  │   │            │   соединений розеток с│       │     │    │             │
  │   │            │   коробками.          │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │2.Соединения системы   │       │     │    │             │
  │   │            │  оповещения осмотреть,│       │     │    │             │
  │   │            │  проверить состояние  │       │     │    │             │
  │   │            │  разъемов ШР,особое   │       │     │    │             │
  │   │            │  внимание уделяя шты- │       │     │    │             │
  │   │            │  рям.Осмотреть изоля- │       │     │    │             │
  │   │            │  цию,проверить исправ-│       │     │    │             │
  │   │            │  ность защитных козырь│       │     │    │             │
  │   │            │  ков.                 │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Соединения 110 В ос- │       │     │    │ Работа выпол│
  │   │            │  мотреть и отремонтиро│       │     │    │няется во вре│
  │   │            │  вать:                │       │     │    │мя отопитель-│
  │   │            │                       │       │     │    │ного сезона  │
  │   │            │  - Проверить целост-  │       │     │    │двумя работни│
  │   │            │   ность проводов и сос│       │     │    │ками с исполь│
  │   │            │   тояние их изоляции. │       │     │    │зованием стре│
  │   │            │                       │       │     │    │мянки или смо│
  │   │            │  - Осмотреть клеммы,  │       │     │    │тровой эстака│
  │   │            │   проверить их целост-│       │     │    │ды в цехе.   │
  │   │            │   ность (износ не бо- │       │     │    │ В теплое вре│
  │   │            │   лее 1/3 сечения клем│       │     │    │мя года произ│
  │   │            │   мы,износ жил прилега│       │     │    │водить визуа-│
  │   │            │   ющих проводов не бо-│       │     │    │льный осмотр │
  │   │            │   лее 15 %).Проверить │       │     │    │с эстакады   │
  │   │            │   состояние резьбы кон│       │     │    │или стремянки│
  │   │            │   тактных штырей.     │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Проверить состояние│       │     │    │             │
  │   │            │   изоляторов,поврежден│       │     │    │             │
  │   │            │   ные заменить.Изолято│       │     │    │             │
  │   │            │   ры протереть.       │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть защитные │       │     │    │             │
  │   │            │   козырьки,обращая вни│       │     │    │             │
  │   │            │   мание на отсутствие │       │     │    │             │
  │   │            │   щелей и пробоин.    │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - У нерассоединенных │       │     │    │             │
  │   │            │   соединений проверить│       │     │    │             │
  │   │            │   затяжку.            │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │10 │Работу элек-│ Выполнить работы согла│       │*    │  4 │ Работа выпол│
  │   │тропечей и  │сно требованиям п.4 раз│       │0,008│    │няется после │
  │   │освещения   │дела 2 и п.1 раздела 3.│       │-----│    │сцепления    │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 6 -
  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │после ремон-│                       │       │**   │    │всех вагонов │
  │   │та проверить│                       │       │0,069│    │и соединения │
  │   │            │                       │       │     │    │межвагонных  │
  │   │            │                       │       │     │    │соединений.  │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                        *      **
              Оперативное время всего -  1,750/   2,419 н∙ч;

                                        *    **
              Средний разряд          -  4,3/   4,1;


       *
         - для летнего сезона;

      **
         - для отопительного сезона;



            Инженер-технолог                  А.А.Шитов


