                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                    Начальник локомотивного
                                                    депо Минеральные воды

                                                    .............Н.Н.Пензев

                                                    "...."сентября 1997 г.




                      КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА N 7

                      технического обслуживания ТО-2 эле-
                      ктрического оборудования черырехва-
                      гонного сцепа дизель-поезда МДП4



  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │   │            │                       │Инстру-│Тру- │Сре-│             │
  │ N │Наименование│   Технические требо-  │мент,  │доза-│дний│             │
  │   │            │                       │приспо-│траты│раз-│ Примечания  │
  │п/п│  операции  │         вания         │собле- │чел- │ряд │             │
  │   │            │                       │ния    │часы │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │Электрообо- │1.Проверить зарядный   │       │*    │  5 │             │
  │   │рудование   │  ток аккумуляторных   │       │0,226│    │             │
  │   │при работаю-│  батарей (не выше 75  │       │-----│    │             │
  │   │щих дизелях │  А).                  │       │**   │    │             │
  │   │осмотреть.  │                       │       │0,429│    │             │
  │   │            │2.Проверить четкость   │       │     │    │ Работы п.п. │
  │   │            │  реверсирования в обо-│       │     │    │2,3,4,5 и 6  │
  │   │            │  их направлениях.     │       │     │    │производить  │
  │   │            │                       │       │     │    │из каждого по│
  │   │            │3.Проверить четкость   │       │     │    │ста управле- │
  │   │            │  включения фрикционов │       │     │    │ния с участи-│
  │   │            │  гидропередач при руч-│       │     │    │ем слесарей  │
  │   │            │  ном управлении.      │       │     │    │по ремонту   │
  │   │            │                       │       │     │    │вспомогатель-│
  │   │            │4.Проверить работу конт│       │     │    │ного оборудо-│
  │   │            │  роллеров машиниста по│       │     │    │вания,гидропе│
  │   │            │  позициям,при быстром │       │     │    │редач,топлив-│
  │   │            │  сбросе,включении мане│       │     │    │ливной аппара│
  │   │            │  врового режима.Прове-│       │     │    │ратуры,дизели│
  │   │            │  рить работу индикации│       │     │    │стов и авто- │
  │   │            │  информационных пане- │       │     │    │матчиков.    │
  │   │            │  лей контроллеров.    │       │     │    │ Работы п.п. │
  │   │            │                       │       │     │    │2 и 3 выпол- │
  │   │            │5.Проверить работу авто│       │     │    │нять до поста│
  │   │            │  матических дверей.   │       │     │    │новки на стой│
  │   │            │                       │       │     │    │ло на свобод-│
  │   │            │6.Проверить работу про-│       │     │    │ном участке  │
  │   │            │  жекторов,буферных фо-│       │     │    │пути.        │
  │   │            │  нарей,сигналов ограж-│       │     │    │             │
  │   │            │  дения.Проверить рабо-│       │     │    │             │
  │   │            │  ту цепей освещения ка│       │     │    │             │
  │   │            │  бин,дизельных помеще-│       │     │    │             │
  │   │            │  ний,тамбуров и прохо-│       │     │    │             │
  │   │            │  дов,аппаратных камер,│       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                - 2 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  санузлов,пассажирских│       │     │    │             │
  │   │            │  салонов.             │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │7.Проверить работу сис-│       │     │    │ Работа выпол│
  │   │            │  темы отопления сало- │       │     │    │няется только│
  │   │            │  нов во всех режимах  │       │     │    │во время ото-│
  │   │            │  по амперметрам нагруз│       │     │    │пительного се│
  │   │            │  ки отопительных гене-│       │     │    │зона при упра│
  │   │            │  раторов и путем осмот│       │     │    │влении пооче-│
  │   │            │  ра нагревательных эле│       │     │    │редно из каж-│
  │   │            │  ментов,находящихся   │       │     │    │дой кабины.  │
  │   │            │  под нагрузкой.       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 2 │Оборудование│1.Осмотреть клеммные па│Набор  │0,761│  4 │ Нарушенную  │
  │   │аппаратных  │  нели.Проверить состоя│ключей,│     │    │изоляцию уда-│
  │   │камер мотор-│  ние изоляции проводов│пассати│     │    │лять в преде-│
  │   │ных вагонов │  состояние и затяжку  │жи,отве│     │    │лах неповреж-│
  │   │осмотреть.  │  клемм.               │ртки,  │     │    │денного участ│
  │   │            │                       │нож мон│     │    │ка,наложить  │
  │   │            │2.Осмотреть кондуиты,об│терский│     │    │изоляционную │
  │   │            │  ращая внимание на от-│ветошь.│     │    │ленту два    │
  │   │            │  сутствие признаков пе│       │     │    │слоя вполупе-│
  │   │            │  регрева проводов и ко│       │     │    │рекрышу с нах│
  │   │            │  ротких замыканий.    │       │     │    │лестом на це-│
  │   │            │   Проверить наличие   │       │     │    │лую изоляцию │
  │   │            │  стягивающих пучки про│       │     │    │и промазкой  │
  │   │            │  водов хомутов.Надор- │       │     │    │каждого слоя │
  │   │            │  ванные заменить.     │       │     │    │изоляционным │
  │   │            │   Проверить наличие и │       │     │    │лаком.       │
  │   │            │  состояние переходных │       │     │    │ Запрещается │
  │   │            │  втулок в места ввода │       │     │    │сращивание   │
  │   │            │  проводов в трубы и   │       │     │    │проводов холо│
  │   │            │  проходах между перего│       │     │    │дной скруткой│
  │   │            │  родками.             │       │     │    │ Провода с из│
  │   │            │                       │       │     │    │носом жил свы│
  │   │            │3.Осмотреть контакторы.│       │     │    │ше 20 % сече-│
  │   │            │  У катушек проверить  │       │     │    │ния подлежат │
  │   │            │  отсутствие признаков │       │     │    │перетяжке.   │
  │   │            │  перегрева.           │       │     │    │ У контакто- │
  │   │            │   Осмотреть подводящие│       │     │    │ров ТКПД-114 │
  │   │            │  провода,у ТКПД-114 си│       │     │    │силовые шунты│
  │   │            │  ловые шунты.         │       │     │    │подлежат заме│
  │   │            │   Проверить затяжку со│       │     │    │не в случае  │
  │   │            │  единений.            │       │     │    │обрыва одной │
  │   │            │   Проверить целост-   │       │     │    │пряди целиком│
  │   │            │  ность и крепление ду-│       │     │    │или при изно-│
  │   │            │  гогасительных камер. │       │     │    │се жил более │
  │   │            │                       │       │     │    │15 %.        │
  │   │            │4.Осмотреть резисторы, │       │     │    │             │
  │   │            │  обращая внимание на  │       │     │    │             │
  │   │            │  отсутствие следов пе-│       │     │    │             │
  │   │            │  регрева.Проверить за-│       │     │    │             │
  │   │            │  тяжку соединений.    │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Осмотреть панель реле│       │     │    │ При необходи│
  │   │            │  ТРПУ,через колпаки ос│       │     │    │мости осмотр │
  │   │            │  мотреть контактные   │       │     │    │производить  │
  │   │            │  группы и катушки.Про-│       │     │    │со снятием ко│
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 3 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  верить крепление реле│       │     │    │лпаков.      │
  │   │            │  на панели.           │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │6.Осмотреть разъемы ШР,│       │     │    │ Осматривать │
  │   │            │  проверить надежность │       │     │    │также разъемы│
  │   │            │  крепления в розетках.│       │     │    │блока управле│
  │   │            │                       │       │     │    │ния гидропере│
  │   │            │7.Удалить скопления пы-│       │     │    │дачи,преобра-│
  │   │            │  ли с аппаратов и пола│       │     │    │зователей нап│
  │   │            │                       │       │     │    │ряжения и дат│
  │   │            │                       │       │     │    │чика скорости┤
  │   │            │                       │       │     │    │гидропередачи│
  │   │            │                       │       │     │    │(под вагоном)│
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 3 │Оборудование│1.Клеммные панели и про│Набор  │0,074│  3 │ На четных   │
  │   │левого шкафа│  водку осмотреть согла│ключей,│     │    │ТО-2 осматри-│
  │   │тамбура мо- │  сно требованиям п.п.1│пассати│     │    │вать шкаф то-│
  │   │торного ва- │  и 2 раздела 2.       │жи,нож │     │    │лько в вагоне│
  │   │гона осмот- │                       │монтерс│     │    │N 4;на нечет-│
  │   │реть.       │2.Осмотреть электропнев│кий,от-│     │    │ных - в ваго-│
  │   │            │  матические вентили,  │вертка,│     │    │не N 1.      │
  │   │            │  проверить отсутствие │ветошь.│     │    │ При наличии │
  │   │            │  признаков перегрева. │       │     │    │воздуха прове│
  │   │            │   Осмотреть подводящие│       │     │    │рить работу  │
  │   │            │  провода,проверить сос│       │     │    │вентилей и от│
  │   │            │  тояние изоляции и за-│       │     │    │сутствие уте-│
  │   │            │  тяжку клемм.         │       │     │    │чек.         │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 4 │Оборудование│1.Клеммные панели и про│Набор  │0,178│  4 │             │
  │   │правого шка-│  водку осмотреть согла│ключей,│     │    │             │
  │   │фа тамбура  │  сно требованиям п.п.1│пассати│     │    │             │
  │   │моторного   │  и 2 раздела 2.       │жи,нож │     │    │             │
  │   │вагона осмо-│                       │монтерс│     │    │             │
  │   │треть.      │2.Электропневматические│кий,от-│     │    │             │
  │   │            │  вентили осмотреть сог│вертка,│     │    │             │
  │   │            │  ласно требованиям п.2│ветошь.│     │    │             │
  │   │            │  раздела 3.           │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Контактор типа МК,ре-│       │     │    │             │
  │   │            │  ле ТРПУ и разъемы ШР │       │     │    │             │
  │   │            │  осмотреть согласно   │       │     │    │             │
  │   │            │  требованиям п.п.3,5 и│       │     │    │             │
  │   │            │  6 раздела 2.         │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 5 │Осмотреть   │ Открыть боковую дверцу│Набор  │0,054│  3 │ Ножи заме-  │
  │   │рубильники  │аппаратной камеры.     │ключей,│     │    │нять в случае│
  │   │аккумулятор-│ Рубильник осмотреть,  │надфиль│     │    │уменьшения их│
  │   │ных батарей.│удалить значительные оп│       │     │    │толщины более│
  │   │            │лавления ножей.        │       │     │    │1/3 от перво-│
  │   │            │ Проверить затяжку сое-│       │     │    │начальной.   │
  │   │            │динений и состояние под│       │     │    │             │
  │   │            │водящих кабелей.       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 6 │Оборудование│ Произвести внешний ос-│       │0,125│  4 │             │
  │   │основных пу-│мотр,проверить целост- │       │     │    │             │
  │   │льта осмот- │ность рукояток переклю-│       │     │    │             │
  │   │реть.       │чателей и тумблеров,кре│       │     │    │             │
  │   │            │пление их в пультах.   │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 4 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │ Проверить работу тумб-│       │     │    │             │
  │   │            │леров и переключателей.│       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 7 │Оборудование│ Произвести внешний ос-│       │0,050│  4 │             │
  │   │вспомогате- │мотр,проверить целост- │       │     │    │             │
  │   │льных щитков│ность тумблеров и пере-│       │     │    │             │
  │   │осмотреть.  │ключателей,крепление их│       │     │    │             │
  │   │            │на панелях,проверить ра│       │     │    │             │
  │   │            │боту.                  │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 8 │Электропнев-│ Выполнить работы согла│Набор  │0,234│  3 │             │
  │   │матические  │сно требованиям п.2 раз│ключей,│     │    │             │
  │   │вентили в ди│дела 3.                │отверт-│     │    │             │
  │   │зельном поме│                       │ки,пас-│     │    │             │
  │   │щении и слу-│                       │сатижи,│     │    │             │
  │   │жебном тамбу│                       │нож мон│     │    │             │
  │   │ре осмотреть│                       │терский│     │    │             │
  │   │            │                       │ветошь.│     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 9 │Осмотреть   │ Проверить работу,осмот│Отверт-│0,003│  3 │             │
  │   │блокировки  │реть клеммы и подводя- │ка.    │     │    │             │
  │   │штурвалов ру│щие провода.           │       │     │    │             │
  │   │чного тормо-│                       │       │     │    │             │
  │   │за в кабинах│                       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │10 │Осмотреть   │ Корпуса протереть,про-│Отверт-│0,134│  4 │             │
  │   │пожарные из-│верить их целостность и│ка,ве- │     │    │             │
  │   │вещатели.   │крепление к обшивке.   │тошь.  │     │    │             │
  │   │            │ Осмотреть клеммы прово│       │     │    │             │
  │   │            │дов.                   │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │11 │Осмотреть   │1.Произвести внешний ос│Набор  │*    │  4 │             │
  │   │электричес- │  мотр двигателей анти-│ключей,│0,513│    │             │
  │   │кие машины. │  обледенителей,прове- │отверт-│-----│    │             │
  │   │            │  рить их работу.      │ки,пас-│**   │    │             │
  │   │            │                       │сатижи,│0,686│    │             │
  │   │            │2.На слух проверить ра-│нож мон│     │    │             │
  │   │            │  боту двигателей кало-│терский│     │    │             │
  │   │            │  риферов кабин.       │молоток│     │    │             │
  │   │            │                       │смотро-│     │    │             │
  │   │            │3.Произвести внешний ос│вой,ди-│     │    │             │
  │   │            │  мотр генераторов це- │намо-  │     │    │             │
  │   │            │  пей управления и осве│метр,ла│     │    │             │
  │   │            │  щения:               │мпа пе-│     │    │             │
  │   │            │                       │ренос- │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть подводя- │ная,ве-│     │    │ Особое внима│
  │   │            │   щие провода,прове-  │тошь.  │     │    │ние уделять  │
  │   │            │   рить состояние изоля│       │     │    │изоляции в ме│
  │   │            │   ции.                │       │     │    │стах ввода в │
  │   │            │                       │       │     │    │трубы кондуи-│
  │   │            │  - Проверить затяжку  │       │     │    │тов.         │
  │   │            │   фундаментных соедине│       │     │    │             │
  │   │            │   ний и затяжку соеди-│       │     │    │             │
  │   │            │   нений клемм.        │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Проверить состояние│       │     │    │ Стрела проги│
  │   │            │   ремней привода и их │       │     │    │ба ремней ў  │
  │   │            │   натяжение.          │       │     │    │мм при нажа- │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 5 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │4.Осмотреть электростар│       │     │    │тии на комп- │
  │   │            │  тер,проверить затяжку│       │     │    │лект ремней  │
  │   │            │  соединений и состоя- │       │     │    │7,5 кгс.     │
  │   │            │  ние подводящих кабе- │       │     │    │             │
  │   │            │  лей.                 │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Осмотреть отопитель- │       │     │    │ Работа выпол│
  │   │            │  ный генератор:       │       │     │    │няется во вре│
  │   │            │                       │       │     │    │мя отопитель-│
  │   │            │  - Произвести наружный│       │     │    │ного сезона. │
  │   │            │   осмотр в доступных  │       │     │    │ Особое внима│
  │   │            │   местах.Осмотреть под│       │     │    │ние уделять  │
  │   │            │   водящие кабели,обра-│       │     │    │изоляции кабе│
  │   │            │   щая внимание на сос-│       │     │    │лей в местах │
  │   │            │   тояние изоляции.    │       │     │    │ввода в трубу│
  │   │            │                       │       │     │    │кондуита.    │
  │   │            │  - Осмотреть подшипни-│       │     │    │ При выполне-│
  │   │            │   ковые щиты,проверить│       │     │    │нии ТО-2 на  │
  │   │            │   отсутствие признаков│       │     │    │канаве прове-│
  │   │            │   перегрева и вытека- │       │     │    │рять затяжку │
  │   │            │   ния смазки.         │       │     │    │соединений   │
  │   │            │                       │       │     │    │фланцев,кры- │
  │   │            │  - Визуально проверить│       │     │    │шек и клемм. │
  │   │            │   состояние болтов кре│       │     │    │             │
  │   │            │   пления подшипниковых│       │     │    │             │
  │   │            │   щитов,фланцев привод│       │     │    │             │
  │   │            │   ного вала и болтов  │       │     │    │             │
  │   │            │   крепления генератора│       │     │    │             │
  │   │            │   в ящике.            │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть защитный │       │     │    │             │
  │   │            │   козырек кабелей,имею│       │     │    │             │
  │   │            │   щий повреждения заме│       │     │    │             │
  │   │            │   нить.               │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │6.Осмотреть электродви-│       │     │    │             │
  │   │            │  гатель топливозакачи-│       │     │    │             │
  │   │            │  вающего насоса,прове-│       │     │    │             │
  │   │            │  рить работу,отсутст- │       │     │    │             │
  │   │            │  вие признаков перегре│       │     │    │             │
  │   │            │  ва.Осмотреть подводя-│       │     │    │             │
  │   │            │  щие провода.         │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │12 │Осмотреть   │ Осмотреть крепление фи│Отверт-│0,100│  3 │ При работаю-│
  │   │поплавковые │шек и подводящие прово-│ка,ве- │     │    │щем дизеле и │
  │   │датчики рас-│да.При работающем топли│тошь.  │     │    │низком уровне│
  │   │ходных топ- │воподкачивабщем насосе │       │     │    │топлива прове│
  │   │ливных баков│(см. п.6 раздела 11)   │       │     │    │рить работу  │
  │   │            │проверить работу верхне│       │     │    │нижнего датчи│
  │   │            │го датчика.            │       │     │    │ка при автома│
  │   │            │                       │       │     │    │тическом упра│
  │   │            │                       │       │     │    │влении.      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │13 │Осмотреть   │ Проверить наличие и ис│Отверт-│*    │  3 │ Работа выпол│
  │   │электропечи.│правность кожухов,креп-│ки,лам-│0,133│    │няется во вре│
  │   │            │ление печей к полам.   │па пере│     │    │мя отопитель-│
  │   │            │ Осмотреть подводящие  │носная,│     │    │ного сезона. │
  │   │            │провода,обращая внима- │нож мон│     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 6 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │ние на состояние изоля-│       │     │    │             │
  │   │            │ции.                   │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │14 │Осмотреть   │ Выявить отсутствующие │Отверт-│0,555│  3 │ Осмотр произ│
  │   │цепи освеще-│или неисправные лампы, │ки,ве- │     │    │водить при   │
  │   │ния.        │при необходимости заме-│тошь.  │     │    │включенной   │
  │   │            │нить.                  │       │     │    │проверяемой  │
  │   │            │ Проверить состояние и │       │     │    │цепи.        │
  │   │            │исправность плафонов,их│       │     │    │             │
  │   │            │крепление.При необходи-│       │     │    │             │
  │   │            │мости протереть.       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │15 │Оборудование│ Клеммные рейки и прово│Набор  │0,067│  3 │ Шкафы N 1 и │
  │   │шкафа аппа- │да осмотреть согласно  │ключей,│     │    │N 3 расположе│
  │   │ратуры N 1  │требованиям п.п.1 и 2  │пассати│     │    │ны в тамбуре │
  │   │прицепных   │раздела 2.             │жи,отве│     │    │с ручным тор-│
  │   │вагонов ос- │ Электропневматические │ртка,  │     │    │мозом (N 1   │
  │   │мотреть.    │вентили осмотреть согла│нож мон│     │    │слева,N 3    │
  │   │            │сно требованиям п.2 раз│терский│     │    │справа);шкафы│
  │   │            │дела 3.                │ветошь.│     │    │N 2 и N 4 - в│
  │   │            │                       │       │     │    │тамбуре без  │
  │   │            │                       │       │     │    │ручного тормо│
  │   │            │                       │       │     │    │за (N 2 слева│
  │   │            │                       │       │     │    │N 4 справа). │
  │   │            │                       │       │     │    │ При четных  │
  │   │            │                       │       │     │    │ТО-2 работу  │
  │   │            │                       │       │     │    │выполнять то-│
  │   │            │                       │       │     │    │лько у вагона│
  │   │            │                       │       │     │    │N 2,при нечет│
  │   │            │                       │       │     │    │ных - у ваго-│
  │   │            │                       │       │     │    │на N 3.      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │16 │Оборудование│ Выполнить работы согла│Набор  │0,067│  3 │ При четных  │
  │   │шкафа аппа- │сно требованиям раздела│ключей,│     │    │ТО-2 работу  │
  │   │ратуры N 2  │15.                    │пассати│     │    │выполнять то-│
  │   │прицепных   │                       │жи,отве│     │    │лько у вагона│
  │   │вагонов ос- │                       │ртка,  │     │    │N 2,при нечет│
  │   │мотреть.    │                       │нож мон│     │    │ных - у ваго-│
  │   │            │                       │терский│     │    │на N 3.      │
  │   │            │                       │ветошь.│     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │17 │Оборудование│1.Клеммные панели и про│Набор  │*    │  4 │ При четных  │
  │   │шкафа аппа- │  вода осмотреть соглас│ключей,│0,167│    │ТО-2 работу  │
  │   │ратуры N 3  │  но требованиям п.п. 1│пассати│-----│    │выполнять то-│
  │   │прицепных   │  и 2 раздела 2.       │жи,от- │**   │    │лько у вагона│
  │   │вагонов ос- │                       │вертки │0,334│    │N 2,при нечет│
  │   │мотреть.    │2.Электропневматические│нож мон│     │    │ных - у ваго-│
  │   │            │  вентили осмотреть сог│терский│     │    │на N 3.      │
  │   │            │  ласно требованиям п.2│надфили│     │    │ Во время ото│
  │   │            │  раздела 3.           │ветошь.│     │    │пительного се│
  │   │            │                       │       │     │    │зона работа  │
  │   │            │3.Реле типа ТРПУ осмот-│       │     │    │выполняется  │
  │   │            │  реть согласно требова│       │     │    │на каждом ТО-│
  │   │            │  ниям п.5 раздела 2.  │       │     │    │2.           │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Осмотреть плавкие    │       │     │    │ Вставки 125 │
  │   │            │  вставки с клеммами,  │       │     │    │А заменять то│
  │   │            │  проверить отсутствие │       │     │    │лько после вы│
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 7 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  срабатывания.        │       │     │    │явления причи│
  │   │            │   Проверить отсутствие│       │     │    │ны срабатыва-│
  │   │            │  следов перегрева     │       │     │    │ния.         │
  │   │            │  клемм.               │       │     │    │             │
  │   │            │   Проверить затяжку со│       │     │    │             │
  │   │            │  единений.            │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │18 │Оборудование│1.Клеммные рейки и про-│Набор  │0,069│  4 │ При четных  │
  │   │шкафа аппа- │  вода осмотреть соглас│ключей,│     │    │ТО-2 работу  │
  │   │ратуры N 4  │  но требованиям п.п. 1│пассати│     │    │выполнять то-│
  │   │прицепных   │  и 2 раздела 2.       │жи,отве│     │    │лько у вагона│
  │   │вагонов ос- │                       │ртка,  │     │    │N 2,при нечет│
  │   │мотреть.    │2.Электропневматические│нож мон│     │    │ных - у ваго-│
  │   │            │  вентили осмотреть сог│терский│     │    │на N 3.      │
  │   │            │  ласно требованиям п.2│ветошь.│     │    │             │
  │   │            │  раздела 3.           │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Реле типа ТРПУ осмот-│       │     │    │             │
  │   │            │  реть согласно требова│       │     │    │             │
  │   │            │  ниям п.5 раздела 2.  │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │19 │Осмотреть   │1.Соединения 24 В осмот│Набор  │*    │  4 │ Нарушения   │
  │   │межвагонные │  реть:                │ключей,│0,135│    │изоляции уда-│
  │   │соединения. │                       │пассати│-----│    │лять наложени│
  │   │            │  - Проверить целост-  │жи,нож │**   │    │ем не менее  │
  │   │            │   ность изоляции кожу-│монтерс│0,654│    │двух слоев   │
  │   │            │   хов,наличие и исправ│кий,от-│     │    │изоляционной │
  │   │            │   ность дополнительной│вертка,│     │    │ленты с прома│
  │   │            │   изоляции в местах   │кисть, │     │    │зкой каждого │
  │   │            │   ввода в головки штеп│емкость│     │    │слоя изоляци-│
  │   │            │   селей.              │с лаком│     │    │онным лаком. │
  │   │            │                       │ветошь,│     │    │             │
  │   │            │  - Проверить надеж-   │стремян│     │    │             │
  │   │            │   ность соединения ште│ка.    │     │    │             │
  │   │            │   пселей с розетками, │       │     │    │             │
  │   │            │   исправность замков. │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть цепочки  │       │     │    │             │
  │   │            │   подвешивания жгутов │       │     │    │             │
  │   │            │   с хомутами,оборван- │       │     │    │             │
  │   │            │   ные и неисправные   │       │     │    │             │
  │   │            │   звенья заменить.    │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть коробки с│       │     │    │             │
  │   │            │   розетками,обращая   │       │     │    │             │
  │   │            │   внимание на отсутст-│       │     │    │             │
  │   │            │   вие трещин и пробоин│       │     │    │             │
  │   │            │   и состояние уплотне-│       │     │    │             │
  │   │            │   ний между коробками │       │     │    │             │
  │   │            │   и розетками.        │       │     │    │             │
  │   │            │    Проверить затяжку  │       │     │    │             │
  │   │            │   соединений розеток с│       │     │    │             │
  │   │            │   коробками.          │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │2.Соединения системы   │       │     │    │             │
  │   │            │  оповещения осмотреть,│       │     │    │             │
  │   │            │  проверить надежность │       │     │    │             │
  │   │            │  соединения разъемов  │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 8 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  ШР,состояние изоляции│       │     │    │             │
  │   │            │  исправность защитных │       │     │    │             │
  │   │            │  козырьков.           │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Осмотреть соединения │       │     │    │ Работа выпол│
  │   │            │  110 В:               │       │     │    │няется во вре│
  │   │            │                       │       │     │    │мя отопитель-│
  │   │            │  - Проверить целост-  │       │     │    │ного сезона  │
  │   │            │   ность проводов и их │       │     │    │двумя работни│
  │   │            │   изоляции.           │       │     │    │ками с исполь│
  │   │            │                       │       │     │    │зованием стре│
  │   │            │  - Осмотреть клеммы,  │       │     │    │мянки.       │
  │   │            │   проверить затяжку их│       │     │    │ В теплое вре│
  │   │            │   соединений.         │       │     │    │мя года произ│
  │   │            │                       │       │     │    │водить визуа-│
  │   │            │  - Проверить состояние│       │     │    │льный осмотр │
  │   │            │   изоляторов,поврежден│       │     │    │снизу.       │
  │   │            │   ные заменить.При нео│       │     │    │             │
  │   │            │   бходимости изоляторы│       │     │    │             │
  │   │            │   протереть.          │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть защитные │       │     │    │             │
  │   │            │   козырьки,обращая вни│       │     │    │             │
  │   │            │   мание на отсутствие │       │     │    │             │
  │   │            │   щелей и пробоин.    │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │20 │Электрообо- │ Выполнить работы согла│       │0,188│  5 │             │
  │   │рудование   │сно требованиям п.п.1,2│       │     │    │             │
  │   │при работаю-│3,4 и 5 раздела 1.     │       │     │    │             │
  │   │щих дизелях │                       │       │     │    │             │
  │   │осмотреть.  │                       │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                        *      **
             Оперативное время всего -   3,833/  4,895 н·ч;

                                        *    **
             Средний разряд          -   3,8/  3,9;


      *
        - для летнего сезона;

     **
        - для отопительного сезона;


                Инженер-технолог                А.А.Шитов

