                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                    Начальник локомотивного
                                                    депо Минеральные воды

                                                    .............Н.Н.Пензев

                                                    "...." ноября 1997 г.




                      КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА N 19

                      текущего ремонта ТР-1 электрооборудо-
                      вания моторного вагона дизель-поезда
                                       МДП4



  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │   │            │                       │Инстру-│Тру- │Сре-│             │
  │ N │Наименование│   Технические требо-  │мент,  │доза-│дний│             │
  │   │            │                       │приспо-│траты│раз-│ Примечания  │
  │п/п│  операции  │         вания         │собле- │чел- │ряд │             │
  │   │            │                       │ния    │часы │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │Электрообо- │1.Проверить зарядный   │       │*    │  5 │ Работы разде│
  │   │рудование   │  ток аккумуляторной   │       │0,113│    │ла 1 выполня-│
  │   │при работаю-│  батареи (не выше 75 А│       │-----│    │ются до расце│
  │   │щем дизеле  │  отсутствие значитель-│       │**   │    │пки вагонов  │
  │   │до постанов-│  ных бросков).        │       │0,215│    │поезда.      │
  │   │ки на ремонт│                       │       │     │    │ Работы п.п. │
  │   │осмотреть.  │2.Проверить четкость ре│       │     │    │2,3,4 и 5 про│
  │   │            │  версирования в обоих │       │     │    │изводить с   │
  │   │            │  направлениях.        │       │     │    │участием сле-│
  │   │            │                       │       │     │    │сарей по ремо│
  │   │            │3.Проверить четкость   │       │     │    │нту вспомога-│
  │   │            │  включения фрикционов │       │     │    │тельного обо-│
  │   │            │  гидропередачи при руч│       │     │    │рудования,гид│
  │   │            │  ном управлении.      │       │     │    │ропередач,топ│
  │   │            │                       │       │     │    │ливной аппара│
  │   │            │4.Проверить работу конт│       │     │    │туры,дизелис-│
  │   │            │  роллера машиниста по │       │     │    │тов и автомат│
  │   │            │  позициям,при быстром │       │     │    │чиков.       │
  │   │            │  сбросе,включении мане│       │     │    │ Работы п.п.2│
  │   │            │  врового режима.      │       │     │    │и 3 выполнять│
  │   │            │   Проверить работу ин-│       │     │    │до постановки│
  │   │            │  дикации информацион- │       │     │    │на стойло при│
  │   │            │  ной панели контролле-│       │     │    │маневровых пе│
  │   │            │  ра.                  │       │     │    │редвижениях, │
  │   │            │                       │       │     │    │одновременно │
  │   │            │5.Проверить работу авто│       │     │    │проверяя сра-│
  │   │            │  матических дверей (по│       │     │    │батывание со-│
  │   │            │  всему составу).      │       │     │    │ответствующей│
  │   │            │                       │       │     │    │аппаратуры на│
  │   │            │6.Проверить работу про-│       │     │    │втором мотор-│
  │   │            │  жекторов,буферных фо-│       │     │    │ном вагоне.  │
  │   │            │  нарей,стгналов ограж-│       │     │    │ При выполне-│
  │   │            │  дения.               │       │     │    │нии работы п.│
  │   │            │   Проверить работу це-│       │     │    │4 обороты ди-│
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                - 2 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  пей освещения кабины,│       │     │    │зелей контро-│
  │   │            │  дизельного помещения,│       │     │    │лировать одно│
  │   │            │  тамбуров и проходов, │       │     │    │временно у   │
  │   │            │  аппаратной камеры и  │       │     │    │обоих мотор- │
  │   │            │  шкафов,санузла,пасса-│       │     │    │ных вагонов. │
  │   │            │  жирского салона.     │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │7.Проверить работу сис-│       │     │    │ Работа п.7  │
  │   │            │  темы отопления пасса-│       │     │    │выполняется  │
  │   │            │  жирского салона в обо│       │     │    │во время ото-│
  │   │            │  их режимах по амперме│       │     │    │пительного се│
  │   │            │  тру нагрузки отопите-│       │     │    │зона.        │
  │   │            │  льного генератора и  │       │     │    │ При осмотре │
  │   │            │  путем осмотра нагрева│       │     │    │нагреватель- │
  │   │            │  тельных элементов в  │       │     │    │ных элементов│
  │   │            │  цепи контролируемого │       │     │    │обращать вни-│
  │   │            │  генератора,находящего│       │     │    │мание на отсу│
  │   │            │  ся под нагрузкой.    │       │     │    │тствие запаха│
  │   │            │   При работающем отопи│       │     │    │гари.        │
  │   │            │  тельном генераторе   │       │     │    │             │
  │   │            │  второго моторного ва-│       │     │    │             │
  │   │            │  гона осматривать наг-│       │     │    │             │
  │   │            │  ревательные элементы │       │     │    │             │
  │   │            │  его цепи.            │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 2 │Аппаратную  │ Открыть двери аппарат-│Подвод │0,100│  2 │ Потоки пыли │
  │   │камеру,шкафы│ной камеры,вспомогатель│сжатого│     │    │направлять в │
  │   │и генераторы│ной панели и шкафов в  │воздуха│     │    │сторону прохо│
  │   │продуть сжа-│пассажирском тамбуре.  │совок, │     │    │да или тамбу-│
  │   │тым воздухом│ Продуть резисторы в ка│ведро, │     │    │ра.          │
  │   │            │мере,контакторы,кондуи-│ветошь.│     │    │ Крупные заг-│
  │   │            │ты,клеммные панели,в по│       │     │    │рязнения уда-│
  │   │            │следнюю очередь углы   │       │     │    │лять вручную.│
  │   │            │внизу камеры и шкафов. │       │     │    │             │
  │   │            │ Продуть вспомогатель- │       │     │    │             │
  │   │            │ный и осветительный ге-│       │     │    │             │
  │   │            │нератор.               │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 3 │Оборудование│1.Осмотреть клеммные па│Набор  │1,625│  5 │ Нарушенную  │
  │   │аппаратной  │  нели.Проверить состоя│ключей,│     │    │изоляцию уда-│
  │   │камеры осмо-│  ние изоляции проводов│пассати│     │    │лять в преде-│
  │   │треть и от- │  состояние и затяжку  │жи,нож │     │    │лах неповреж-│
  │   │ремонтиро-  │  клемм.               │монтерс│     │    │денного участ│
  │   │вать.       │                       │кий,от-│     │    │ка,наложить  │
  │   │            │2.Осмотреть кондуиты,об│вертка,│     │    │изоляционную │
  │   │            │  ращая внимание на от-│нипиль-│     │    │ленту два    │
  │   │            │  сутствие признаков пе│ники ли│     │    │слоя вполупе-│
  │   │            │  регрева проводов и ко│чной и │     │    │рекрышу с нах│
  │   │            │  ротких замыканий.    │бархат-│     │    │лестом на це-│
  │   │            │   Проверить наличие и │ный,над│     │    │лую изоляцию │
  │   │            │  состояние стягивающих│фили,  │     │    │и промазкой  │
  │   │            │  пучки проводов хому- │штанген│     │    │каждого слоя │
  │   │            │  тов.Заменить надорван│циркуль│     │    │изоляционным │
  │   │            │  ные,установить недос-│шкурка │     │    │лаком.       │
  │   │            │  тающие.              │шлифова│     │    │ Запрещается │
  │   │            │                       │льная, │     │    │сращивание   │
  │   │            │3.Контакторы осмотреть │оборудо│     │    │проводов холо│
  │   │            │  и отремонтировать:   │вание  │     │    │дной скруткой│
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 3 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  - Осмотреть катушки, │для пай│     │    │ Провода с из│
  │   │            │   проверить отсутствие│ки,ем- │     │    │носом жил свы│
  │   │            │   признаков перегрева,│кость с│     │    │ше 20 % сече-│
  │   │            │   протереть снаружи.  │эмалью,│     │    │ния подлежат │
  │   │            │                       │кисть, │     │    │перетяжке.   │
  │   │            │  - Откинуть дугогасите│ветошь.│     │    │ Клеммы с уме│
  │   │            │   льные камеры,осмот- │       │     │    │ньшением пло-│
  │   │            │   реть силовые и блоки│       │     │    │щади контакта│
  │   │            │   ровочные контакты.  │       │     │    │на 20 % и бо-│
  │   │            │    Копоть удалять чис-│       │     │    │лее,с изломом│
  │   │            │   той сухой салфеткой.│       │     │    │жил у клеммы │
  │   │            │    Брызги металла,обга│       │     │    │более 15 % по│
  │   │            │   ры удалить,не нару- │       │     │    │длежат перепа│
  │   │            │   шая профиля,у сило- │       │     │    │йке.         │
  │   │            │   вых контактов контак│       │     │    │ Силовые кон-│
  │   │            │   торов ТКПД-114В и   │       │     │    │такты подле- │
  │   │            │   КТК-1 личным напиль-│       │     │    │жат замене   │
  │   │            │   ником,у силовых кон-│       │     │    │при износе: у│
  │   │            │   тактов контакторов  │       │     │    │КТК-1 на глу-│
  │   │            │   МК и у блокировочных│       │     │    │бину более 2 │
  │   │            │   бархатным.          │       │     │    │мм,у ТКПД-114│
  │   │            │                       │       │     │    │и МК - при по│
  │   │            │  - Осмотреть дугогаси-│       │     │    │лном износе  │
  │   │            │   тельные камеры.     │       │     │    │напаек.      │
  │   │            │    Проверить целост-  │       │     │    │ Блокировоч- │
  │   │            │   ность стенок и испра│       │     │    │ные контакты │
  │   │            │   вность замков.При на│       │     │    │заменять при │
  │   │            │   личии обгаров,копоти│       │     │    │толщине напай│
  │   │            │   брызг металла произ-│       │     │    │ки менее 0,5 │
  │   │            │   вести зачистку и про│       │     │    │мм.          │
  │   │            │   дувку сжатым возду- │       │     │    │ Дугогаситель│
  │   │            │   хом.                │       │     │    │ные камеры по│
  │   │            │                       │       │     │    │длежат замене│
  │   │            │  - Вручную проверить  │       │     │    │при износе   │
  │   │            │   ход якорей,проверить│       │     │    │стенок до тол│
  │   │            │   наличие провала и ра│       │     │    │щины 50 % от │
  │   │            │   створа контактов.   │       │     │    │первоначаль- │
  │   │            │                       │       │     │    │ной,трещинах │
  │   │            │  - Осмотреть гибкие шу│       │     │    │и сколах.    │
  │   │            │   нты и клеммы.Шунты  │       │     │    │ Раствор сило│
  │   │            │   заменить в случае пе│       │     │    │вых контактов│
  │   │            │   регрева,уменьшения  │       │     │    │у ТКПД-114 - │
  │   │            │   сечения жил более   │       │     │    │не менее 16  │
  │   │            │   20 %,обрыве более   │       │     │    │мм, у МК и   │
  │   │            │   10 % всех жил.У кон-│       │     │    │КТК-1 - не ме│
  │   │            │   такторов ТКПД-114,  │       │     │    │нее 2 мм.    │
  │   │            │   кроме того,при обры-│       │     │    │ Провал: у   │
  │   │            │   ве одной пряди цели-│       │     │    │ТКПД-114 не  │
  │   │            │   ком.                │       │     │    │менее 6 мм, у│
  │   │            │    Клеммы заменить в  │       │     │    │КТК-1 и МК - │
  │   │            │   случае трещин,отслое│       │     │    │не менее 4 мм│
  │   │            │   нии полуды,коррозии,│       │     │    │             │
  │   │            │   уменьшении контакт- │       │     │    │             │
  │   │            │   ной поверхности бо- │       │     │    │             │
  │   │            │   лее,чем на 20 %,рас-│       │     │    │             │
  │   │            │   пайке с проводником.│       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Проверить надеж-   │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 4 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │   ность крепления и со│       │     │    │             │
  │   │            │   стояние неподвижных │       │     │    │             │
  │   │            │   частей.Изолирующие  │       │     │    │             │
  │   │            │   детали протереть чис│       │     │    │             │
  │   │            │   той сухой салфеткой │       │     │    │             │
  │   │            │   Следы перебросов уда│       │     │    │             │
  │   │            │   лить шлифовальной   │       │     │    │             │
  │   │            │   шкуркой,протереть и │       │     │    │             │
  │   │            │   покрыть электроизоля│       │     │    │             │
  │   │            │   ционной эмалью.     │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Одеть дугогаситель-│       │     │    │ Распаровка  │
  │   │            │   ные камеры и вторич-│       │     │    │камер и конта│
  │   │            │   но проверить ход яко│       │     │    │кторов не до-│
  │   │            │   рей.                │       │     │    │пускается.   │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Осмотреть резисторы, │       │     │    │             │
  │   │            │  проверить отсутствие │       │     │    │             │
  │   │            │  следов перегрева.Пок-│       │     │    │             │
  │   │            │  репить соединения.Про│       │     │    │             │
  │   │            │  тереть изоляторы.    │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Панель реле ТРПУ осмо│       │     │    │             │
  │   │            │  треть и отремонтиро- │       │     │    │             │
  │   │            │  вать:                │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Снять колпаки,осмот│       │     │    │             │
  │   │            │   реть контактные груп│       │     │    │             │
  │   │            │   пы и катушки.Прове- │       │     │    │             │
  │   │            │   рить отсутствие дефо│       │     │    │             │
  │   │            │   рмированных и изло- │       │     │    │             │
  │   │            │   манных контактных   │       │     │    │             │
  │   │            │   пластин и лапок,отсу│       │     │    │             │
  │   │            │   тствие признаков пе-│       │     │    │             │
  │   │            │   регрева катушек.    │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Проверить фиксацию │       │     │    │ Раствор 2Ў3 │
  │   │            │   пластин и лапок в   │       │     │    │мм,провал не │
  │   │            │   гнездах,проверить на│       │     │    │менее 2 мм.  │
  │   │            │   личие раствора и про│       │     │    │             │
  │   │            │   вала контактов.     │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть напайки, │       │     │    │ Минимальная │
  │   │            │   копоть удалить чис- │       │     │    │толщина напай│
  │   │            │   той сухой салфеткой,│       │     │    │ки - 1,0 мм. │
  │   │            │   оплавления удалить  │       │     │    │             │
  │   │            │   надфилем с "бархат- │       │     │    │             │
  │   │            │   ной" насечкой,не на-│       │     │    │             │
  │   │            │   рушая профиля.      │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Проверить крепление│       │     │    │             │
  │   │            │   реле на панели.     │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть колпаки, │       │     │    │             │
  │   │            │   имеющие трещины и от│       │     │    │             │
  │   │            │   колы заменить.      │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │6.Осмотреть плавкие    │       │     │    │ Вставки на  │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 5 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  вставки с клеммами,  │       │     │    │125 А заме-  │
  │   │            │  проверить отсутствие │       │     │    │нять только  │
  │   │            │  перегрева клемм и за-│       │     │    │после выявле-│
  │   │            │  тяжку соединений.    │       │     │    │ния и устране│
  │   │            │                       │       │     │    │ния причины  │
  │   │            │7.Осмотреть разъемы ШР │       │     │    │срабатывания.│
  │   │            │  в аппаратной камере, │       │     │    │             │
  │   │            │  блока управления гид-│       │     │    │             │
  │   │            │  ропередачи,преобразо-│       │     │    │             │
  │   │            │  вателей напряжения и │       │     │    │             │
  │   │            │  датчика скорости гид-│       │     │    │             │
  │   │            │  ропередачи (под ваго-│       │     │    │             │
  │   │            │  ном).                │       │     │    │             │
  │   │            │   Проверить надежность│       │     │    │             │
  │   │            │  крепления штепселей в│       │     │    │             │
  │   │            │  розетках,исправность │       │     │    │             │
  │   │            │  защитных кожухов.    │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 4 │Обрудование │1.Клеммные панели и про│Набор  │0,085│  4 │             │
  │   │левого шкафа│  водку осмотреть и от-│ключей,│     │    │             │
  │   │пассажирско-│  ремонтировать соглас-│пассати│     │    │             │
  │   │го тамбура  │  но требованиям п.п.1 │жи,нож │     │    │             │
  │   │осмотреть и │  и 2 раздела 3.       │монтерс│     │    │             │
  │   │отремонтиро-│                       │кий,от-│     │    │             │
  │   │вать.       │2.Осмотреть электропнев│вертки,│     │    │ При наличии │
  │   │            │  матические вентили,  │ветошь.│     │    │воздуха прове│
  │   │            │  проверить отсутствие │       │     │    │рить работу и│
  │   │            │  признаков перегрева  │       │     │    │отсутствие   │
  │   │            │  катушек.             │       │     │    │утечек.      │
  │   │            │   Осмотреть подводящие│       │     │    │             │
  │   │            │  провода,проверить сос│       │     │    │             │
  │   │            │  тояние изоляции и за-│       │     │    │             │
  │   │            │  тяжку клемм.Катушки  │       │     │    │             │
  │   │            │  протереть.           │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 5 │Оборудование│1.Клеммные панели и про│Набор  │0,346│  4 │             │
  │   │правого шка-│  водку осмотреть и от-│ключей,│     │    │             │
  │   │фа пассажир-│  ремонтировать соглас-│пассати│     │    │             │
  │   │ского тамбу-│  но требованиям п.п.1 │жи,нож │     │    │             │
  │   │ра осмотреть│  и 2 раздела 3.       │монтерс│     │    │             │
  │   │и отремонти-│                       │кий,от-│     │    │             │
  │   │ровать.     │2.Электропневматические│вертки,│     │    │             │
  │   │            │  вентили осмотреть сог│надфили│     │    │             │
  │   │            │  ласно требованиям п.2│емкость│     │    │             │
  │   │            │  раздела 4.           │с эма- │     │    │             │
  │   │            │                       │лью,ве-│     │    │             │
  │   │            │3.Контактор типа МК,ре-│тошь,са│     │    │             │
  │   │            │  ле ТРПУ и разъемы ШР │лфетки,│     │    │             │
  │   │            │  осмотреть и отремонти│кисть. │     │    │             │
  │   │            │  ровать согласно требо│       │     │    │             │
  │   │            │  ваниям п.п.3,5 и 6 ра│       │     │    │             │
  │   │            │  здела 3.             │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │ 6 │Рубильник   │ Открыть боковую дверцу│Набор  │0,035│  3 │ Ножи подле- │
  │   │аккумулятор-│всполмогательной панели│ключей,│     │    │жат замене в │
  │   │ной батареи │Рубильник осмотреть,оп-│надфиль│     │    │случае умень-│
  │   │осмотреть и │лавления ножей удалить │емкость│     │    │шения их тол-│
  │   │отремонтиро-│опиловкой.             │со смаз│     │    │щины на глу- │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 6 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │вать.       │ Проверить затяжку сое-│кой,лам│     │    │бину более   │
  │   │            │динений и состояние под│па пере│     │    │1/3 от перво-│
  │   │            │водящих кабелей.       │носная,│     │    │начальной.   │
  │   │            │ Ножи и клеммы проте-  │ветошь.│     │    │             │
  │   │            │реть,нанести слой све- │       │     │    │             │
  │   │            │жей смазки ЖРО.        │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 7 │Оборудование│ Произвести внешний ос-│       │0,063│  4 │             │
  │   │основного   │мотр,проверить целост- │       │     │    │             │
  │   │пульта осмо-│ность рукояток переклю-│       │     │    │             │
  │   │треть.      │чателей и тумблеров,кре│       │     │    │             │
  │   │            │пление их в пульте.    │       │     │    │             │
  │   │            │ Проверить работу тумб-│       │     │    │             │
  │   │            │леров и переключателей.│       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │ 8 │Оборудование│ Произвести внешний ос-│       │0,025│  4 │             │
  │   │вспомогате- │мотр,проверить исправ- │       │     │    │             │
  │   │льного пуль-│ность тумблеров и перек│       │     │    │             │
  │   │та осмотреть│лючателей,крепление их │       │     │    │             │
  │   │            │на панели,проверить ра-│       │     │    │             │
  │   │            │боту.                  │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │ 9 │Электропнев-│ Выполнить работы согла│Отверт-│0,317│  3 │             │
  │   │матические  │сно требованиям п.2 раз│ка,пас-│     │    │             │
  │   │вентили в   │дела 4.                │сатижи,│     │    │             │
  │   │дизельном   │                       │нож мон│     │    │             │
  │   │помещении и │                       │терский│     │    │             │
  │   │служебном   │                       │ветошь.│     │    │             │
  │   │тамбуре ос- │                       │       │     │    │             │
  │   │мотреть.    │                       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │10 │Осмотреть   │ Проверить работу,осмот│Отверт-│0,002│  3 │             │
  │   │блокировку  │реть клеммы и подводя- │ка.    │     │    │             │
  │   │штурвала ру-│щие провода.           │       │     │    │             │
  │   │чного тормо-│                       │       │     │    │             │
  │   │за.         │                       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │11 │Осмотреть   │ Корпуса протереть,про-│Отверт-│0,067│  4 │             │
  │   │пожарные из-│верить их целостность и│ка,ве- │     │    │             │
  │   │вещатели.   │крепление к обшивке.   │тошь.  │     │    │             │
  │   │            │ Осмотреть клеммы прово│       │     │    │             │
  │   │            │дов.                   │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │12 │Проверить   │1.Произвести внешний   │Отверт-│0,240│    │             │
  │   │состояние   │  осмотр двигателей и  │ка,ве- │     │    │             │
  │   │электродви- │  проводов,проверить ра│тошь.  │     │    │             │
  │   │гателей ан- │  боту.                │       │     │    │             │
  │   │тиобледени- │                       │       │     │    │             │
  │   │телей и ка- │2.Проверить крепление  │       │     │    │             │
  │   │лорифера.   │  вентиляторов в кронш-│       │     │    │             │
  │   │            │  тейнах,крепление крон│       │     │    │             │
  │   │            │  штейнов и крыльчаток.│       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Добавить в якорные по│       │     │    │ На третьих  │
  │   │            │  дшипники по ў 8 гр.  │       │     │    │ТР-1.        │
  │   │            │  смазки ЖРО.          │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │13 │Проверить   │1.Произвести внешний ос│Набор  │0,120│  4 │ При выходе  │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 7 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │состояние   │  мотр,уделяя внимание │ключей,│     │    │из ТР-1 обяза│
  │   │генераторов │  подшипниковым узлам. │молоток│     │    │тельно нали- │
  │   │цепей управ-│                       │смотро-│     │    │чие запасных │
  │   │ления и ос- │2.Осмотреть ремни приво│вой,от-│     │    │ремней не ме-│
  │   │вещения.    │  да и проверить их на-│ветки, │     │    │нее одного ко│
  │   │            │  тяжение.             │приспо-│     │    │мплекта на ге│
  │   │            │                       │собле- │     │    │нератор.     │
  │   │            │3.Проверить затяжку фун│ние для│     │    │ Стрела проги│
  │   │            │  даментных соединений │комплек│     │    │ба ремней ў10│
  │   │            │  и затяжку соединений │товки  │     │    │мм при нажа- │
  │   │            │  клемм.               │ремней,│     │    │тии на комп- │
  │   │            │                       │лампа  │     │    │лект ремней с│
  │   │            │4.Проверить состояние и│перенос│     │    │усилием ў 7,5│
  │   │            │  надежность насадки ве│ная,ве-│     │    │кгс.         │
  │   │            │  нтиляторов,муфт и шки│тошь.  │     │    │ Ремни ста-  │
  │   │            │  вов приводов.        │       │     │    │вить новые   │
  │   │            │                       │       │     │    │или имеющие  │
  │   │            │5.Осмотреть подводящие │       │     │    │одинаковую   │
  │   │            │  кабели,проверить сос-│       │     │    │степень изно-│
  │   │            │  тояние изоляции.     │       │     │    │са и равную  │
  │   │            │                       │       │     │    │длину.       │
  │   │            │6.Генераторы протереть │       │     │    │ Особое внима│
  │   │            │  в доступных местах.  │       │     │    │ние уделять  │
  │   │            │                       │       │     │    │изоляции в ме│
  │   │            │                       │       │     │    │стах ввода в │
  │   │            │                       │       │     │    │трубы кондуи-│
  │   │            │                       │       │     │    │тов.         │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │14 │Проверить   │1.Проверить надежность │Набор  │0,103│  4 │             │
  │   │состояние   │  крепления стартера на│ключей,│     │    │             │
  │   │электростар-│  дизеле,затяжку клемм │молоток│     │    │             │
  │   │тера.       │  кабелей.             │смотро-│     │    │             │
  │   │            │                       │вой,на-│     │    │             │
  │   │            │2.Осмотреть шестерню,  │пильник│     │    │             │
  │   │            │  проверить отсутствие │полудра│     │    │             │
  │   │            │  сколов,остроконечного│човый, │     │    │             │
  │   │            │  износа.Мелкие забоины│лампа  │     │    │             │
  │   │            │  запилить.            │перенос│     │    │             │
  │   │            │                       │ная,мас│     │    │             │
  │   │            │3.Добавить по 10 капель│ленка, │     │    │ Масло мотор-│
  │   │            │  масла в масленку каж-│ветошь.│     │    │ное любой мар│
  │   │            │  дого подшипника.     │       │     │    │ки.          │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Стартер протереть.   │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │15 │Проверить   │ Произвести внешний ос-│Отверт-│0,051│  4 │ При необходи│
  │   │состояние   │мотр электродвигателя, │ка,на- │     │    │мости снять  │
  │   │электродви- │проверить его работу.  │бор клю│     │    │кожух коллек-│
  │   │гателя топ- │ Проверить надежность  │чей,пас│     │    │торной камеры│
  │   │ливозакачи- │его соединения с насо- │сатижи,│     │    │отремонтиро- │
  │   │вающего на- │сом,затяжку соединений │лампа  │     │    │вать коллек- │
  │   │соса.       │клемм,состояние изоля- │перенос│     │    │тор и щеточ- │
  │   │            │ции подводящих проводов│ная,ве-│     │    │ный аппарат. │
  │   │            │ Двигатель протереть.  │тошь.  │     │    │ Щетки марки │
  │   │            │                       │       │     │    │М-20,размер  │
  │   │            │                       │       │     │    │12*6,5*13 мм,│
  │   │            │                       │       │     │    │минимальная  │
  │   │            │                       │       │     │    │высота 8 мм. │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 8 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │16 │Отопительный│1.Произвести наружный  │Набор  │*    │*   │ Работы п.п. │
  │   │генератор   │  осмотр.Осмотреть под-│ключей,│0,218│  4 │1,2 и 3 выпол│
  │   │осмотреть и │  водящие кабели,прове-│молоток│-----│----│нять на каж- │
  │   │отремонтиро-│  рить состояние их изо│смотро-│**   │**  │дом ТР-1,оста│
  │   │вать.       │  ляции.               │вой,от-│0,642│  5 │льные - во   │
  │   │            │                       │вертка,│     │    │время отопите│
  │   │            │2.Проверить состояние и│шабер, │     │    │льного сезона│
  │   │            │  затяжку болтов крепле│щетка  │     │    │             │
  │   │            │  ния подшипниковых щи-│волося-│     │    │             │
  │   │            │  тов,фланцев приводно-│ная,бру│     │    │             │
  │   │            │  го вала и болтов креп│сок Р16│     │    │             │
  │   │            │  ления генератора в   │лампа  │     │    │             │
  │   │            │  ящике.               │перенос│     │    │             │
  │   │            │                       │ная,под│     │    │             │
  │   │            │3.Осмотреть защитный ко│вод сжа│     │    │             │
  │   │            │  зырек кабелей,имеющий│того во│     │    │             │
  │   │            │  повреждения заменить.│здуха, │     │    │             │
  │   │            │                       │шприц  │     │    │             │
  │   │            │4.Осмотреть подшипнико-│смазоч-│     │    │             │
  │   │            │  вые щиты,проверить от│ный,ем-│     │    │             │
  │   │            │  сутствие признаков пе│кость с│     │    │             │
  │   │            │  регрева и вытекания  │бензи- │     │    │             │
  │   │            │  смазки.              │ном,ве-│     │    │             │
  │   │            │                       │тошь,са│     │    │             │
  │   │            │5.Открыть коллекторную │лфетки.│     │    │ При необходи│
  │   │            │  камеру,проверить сос-│       │     │    │мости коллек-│
  │   │            │  тояние рабочей поверх│       │     │    │тор прошлифо-│
  │   │            │  ности коллектора (на-│       │     │    │вать с после-│
  │   │            │  личие политуры корич-│       │     │    │дующей продо-│
  │   │            │  нево-фиолетового цве-│       │     │    │рожкой.      │
  │   │            │  та,гладкая,без следов│       │     │    │ При скопле- │
  │   │            │  копоти,перекрытий,ри-│       │     │    │нии угольной │
  │   │            │  сок и задиров).      │       │     │    │пыли перед   │
  │   │            │   Коллектор протереть │       │     │    │протиркой кол│
  │   │            │  салфеткой,смоченной в│       │     │    │лектора ламе-│
  │   │            │  бензине Б-70.        │       │     │    │ли предварите│
  │   │            │                       │       │     │    │льно прочи-  │
  │   │            │6.Осмотреть щеткодержа-│       │     │    │щать волося- │
  │   │            │  тели.Проверить их кре│       │     │    │ной щеткой.  │
  │   │            │  пление на траверсе.Ос│       │     │    │             │
  │   │            │  мотреть изоляторы и  │       │     │    │             │
  │   │            │  пружины.Протереть изо│       │     │    │             │
  │   │            │  ляторы.              │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │7.Осмотреть щетки.Прове│       │     │    │ Марка щеток │
  │   │            │  рить свободность хода│       │     │    │ЭГ-14,размер │
  │   │            │  щеток в щеткодержате-│       │     │    │2*(12,5*32*  │
  │   │            │  лях.Заменить при нали│       │     │    │57) мм,минима│
  │   │            │  чии трещин,сколов,ос-│       │     │    │льная высота │
  │   │            │  лаблении или износе  │       │     │    │27 мм.       │
  │   │            │  шунтов (не более 15 %│       │     │    │ Новые щетки │
  │   │            │  жил).Проверить состоя│       │     │    │ставить пред-│
  │   │            │  ние клемм шунтов.    │       │     │    │варительно   │
  │   │            │   Допускается остав-  │       │     │    │притертые.   │
  │   │            │  лять в работе щетки  │       │     │    │             │
  │   │            │  со сколами рабочей по│       │     │    │             │
  │   │            │  верхности до 5 % пло-│       │     │    │             │
  │   │            │  ди после притупления │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 9 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  острых кромок.       │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │8.Продуть генератор сжа│       │     │    │             │
  │   │            │  тым воздухом.        │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │9.Добавить в каждый под│       │     │    │             │
  │   │            │  шипник по ў 75 гр.сма│       │     │    │             │
  │   │            │  зки ЖРО.             │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │17 │Осмотреть   │ Осмотреть крепление   │Отверт-│0,050│  3 │ При работаю-│
  │   │поплавковые │крышек и подводящие про│ка,ве- │     │    │щем дизеле и │
  │   │датчики рас-│вода.При работающем топ│тошь.  │     │    │низком уров- │
  │   │ходного топ-│ливоподкачивающем насо-│       │     │    │не топлива   │
  │   │ливного бака│се (см.разд.15). прове-│       │     │    │проверять ра-│
  │   │            │рить работу верхнего   │       │     │    │боту нижнего │
  │   │            │датчика.               │       │     │    │датчика при  │
  │   │            │                       │       │     │    │автоматичес- │
  │   │            │                       │       │     │    │ком управле- │
  │   │            │                       │       │     │    │нии.         │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │18 │Осмотреть   │1.Проверить наличие и  │Отверт-│**   │  3 │ Работа выпол│
  │   │электропечи.│  исправность кожухов, │ка,нож │0,296│    │няется во вре│
  │   │            │  крепление нагреватель│монтерс│     │    │мя отопитель-│
  │   │            │  ных элементов к полу.│кий,лам│     │    │ного сезона. │
  │   │            │                       │па пере│     │    │ Выступающие │
  │   │            │2.Осмотреть подводящие │носная,│     │    │части прово- │
  │   │            │  провода,обращая внима│подвод │     │    │дов заправ-  │
  │   │            │  ние на состояние изо-│сжатого│     │    │лять под кожу│
  │   │            │  ляции.               │воздуха│     │    │хи,при необхо│
  │   │            │                       │ветошь.│     │    │димости доба-│
  │   │            │3.Продуть электропечи  │       │     │    │вить дополни-│
  │   │            │  сжатым воздухом.     │       │     │    │тельную изоля│
  │   │            │                       │       │     │    │цию.         │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │19 │Цепи освеще-│1.Включить освещение са│Отверт-│0,370│  4 │ Перед откры-│
  │   │ния осмот-  │  лонов,тамбуров,прохо-│ка,пас-│     │    │ванием плафо-│
  │   │реть и отре-│  дов,аппаратной камеры│сатижи,│     │    │нов и заменой│
  │   │монтировать.│  шкафов и санузла.Выя-│стремян│     │    │ламп соответс│
  │   │            │  вить негорящие свети-│ка,ве- │     │    │вующую цепь  │
  │   │            │  льники.              │тошь.  │     │    │отключать.   │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │2.Открыть плафоны,прове│       │     │    │             │
  │   │            │  рить их состояние и  │       │     │    │             │
  │   │            │  крепление деталей.   │       │     │    │             │
  │   │            │   Заменить неисправные│       │     │    │             │
  │   │            │  лампы,проверить креп-│       │     │    │             │
  │   │            │  ление ламп в патронах│       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Крышки плафонов проте│       │     │    │             │
  │   │            │  реть снаружи и изнут-│       │     │    │             │
  │   │            │  ри.                  │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │20 │Проверить   │1.Соединения 24 В осмот│Набор  │*    │  4 │ Рассмотрен  │
  │   │состояние   │  реть:                │ключей,│0,023│    │один комплект│
  │   │межвагонных │                       │пассати│-----│    │соединений ме│
  │   │соединений. │  - Проверить целост-  │жи,нож │**   │    │жду двумя сме│
  │   │            │   ность изоляции кожу-│монтерс│0,109│    │жными вагона-│
  │   │            │   хов,наличие и исправ│кий,от-│     │    │ми с одной   │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 10 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │   ность дополнительной│вертка,│     │    │стороны.     │
  │   │            │   изоляции в местах   │стремян│     │    │ Нарушения   │
  │   │            │   ввода в головки штеп│ка,ем- │     │    │изоляции уда-│
  │   │            │   селей.              │кости с│     │    │лять наложе- │
  │   │            │                       │лаком и│     │    │нием не менее│
  │   │            │  - У рассоединенных   │бензи- │     │    │двух слоев   │
  │   │            │   пар осмотреть штыри │ном,над│     │    │изоляционной │
  │   │            │   и гнезда,изолирующие│фили,ве│     │    │ленты с прома│
  │   │            │   детали.При необходи-│тошь,са│     │    │зкой каждого │
  │   │            │   мости удалить окислы│лфетки,│     │    │слоя изоляци-│
  │   │            │   и загрязнения.Прове-│кисть. │     │    │онным лаком. │
  │   │            │   рить крепление шты- │       │     │    │При обширных │
  │   │            │   рей в гнездах.      │       │     │    │повреждениях │
  │   │            │    У соединенных пар  │       │     │    │изоляции меж-│
  │   │            │   проверить надежность│       │     │    │вагонные сое-│
  │   │            │   соединения штепселей│       │     │    │динения ремон│
  │   │            │   с розетками.        │       │     │    │тировать со  │
  │   │            │                       │       │     │    │снятием с ва-│
  │   │            │  - Осмотреть замки ро-│       │     │    │гона.        │
  │   │            │   зеток и штепселей.  │       │     │    │ Категоричес-│
  │   │            │                       │       │     │    │ки запрещает-│
  │   │            │  - Осмотреть цепочки  │       │     │    │ся очистка   │
  │   │            │   подвешивания жгутов │       │     │    │штырей шлифо-│
  │   │            │   с хомутами,оборван- │       │     │    │вальной шкур-│
  │   │            │   ные и неисправные за│       │     │    │кой.Загрязне-│
  │   │            │   менить.             │       │     │    │ния удалять  │
  │   │            │                       │       │     │    │протиркой бен│
  │   │            │  - Осмотреть коробки с│       │     │    │зином,"упор- │
  │   │            │   розетками,обращая   │       │     │    │ные" отложе- │
  │   │            │   внимание на отсутст-│       │     │    │ния - надфи- │
  │   │            │   вие трещин и пробоин│       │     │    │лем.Контакт- │
  │   │            │   и состояние уплотне-│       │     │    │ные гнезда   │
  │   │            │   ний между коробками │       │     │    │очищать надфи│
  │   │            │   и розетками.        │       │     │    │лем.         │
  │   │            │    Проверить затяжку  │       │     │    │             │
  │   │            │   соединений розеток с│       │     │    │             │
  │   │            │   коробками.          │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │2.Соединения системы   │       │     │    │             │
  │   │            │  оповещения осмотреть,│       │     │    │             │
  │   │            │  проверить состояние  │       │     │    │             │
  │   │            │  разъемов ШР,особое   │       │     │    │             │
  │   │            │  внимание уделяя повер│       │     │    │             │
  │   │            │  хности штырей.Осмот- │       │     │    │             │
  │   │            │  реть изоляцию,прове- │       │     │    │             │
  │   │            │  рить исправность защи│       │     │    │             │
  │   │            │  тных козырьков.      │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Соединения 110 В осмо│       │     │    │ Работа выпол│
  │   │            │  треть и отремонтиро- │       │     │    │няется во вре│
  │   │            │  вать:                │       │     │    │мя отопитель-│
  │   │            │                       │       │     │    │ного сезона  │
  │   │            │  - Проверить целост-  │       │     │    │двумя работни│
  │   │            │   ность проводов и сос│       │     │    │ками с исполь│
  │   │            │   тояние их изоляции. │       │     │    │зованием стре│
  │   │            │                       │       │     │    │мянки или смо│
  │   │            │  - Осмотреть клеммы,  │       │     │    │тровой эстака│
  │   │            │   проверить их целост-│       │     │    │ды в цехе.   │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 11 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │   ность (износ не бо- │       │     │    │ В теплое вре│
  │   │            │   лее 1/3 сечения     │       │     │    │мя года произ│
  │   │            │   клеммы;износ жил при│       │     │    │водить визуа-│
  │   │            │   легающих проводов не│       │     │    │льный осмотр │
  │   │            │   более 15 %).Прове-  │       │     │    │со смотровой │
  │   │            │   рить состояние резь-│       │     │    │эстакады или │
  │   │            │   бы контактных штырей│       │     │    │стремянок.   │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Проверить состояние│       │     │    │             │
  │   │            │   изоляторов,поврежден│       │     │    │             │
  │   │            │   ные заменить.Изолято│       │     │    │             │
  │   │            │   ры протереть.       │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть защитные │       │     │    │             │
  │   │            │   козырьки,обращая вни│       │     │    │             │
  │   │            │   мание на отсутствие │       │     │    │             │
  │   │            │   щелей и пробоин.    │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - У нерассоединенных │       │     │    │             │
  │   │            │   соединений проверить│       │     │    │             │
  │   │            │   затяжку.            │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │21 │Электрообо- │ Выполнить работы согла│       │*    │  5 │ Работа выпол│
  │   │рудование   │сно требованиям раздела│       │0,113│    │няется после │
  │   │при работаю-│1 настоящей карты.     │       │-----│    │сцепления    │
  │   │щем дизеле  │                       │       │**   │    │всех вагонов │
  │   │после ремон-│                       │       │0,215│    │и соединения │
  │   │та осмотреть│                       │       │     │    │всех межвагон│
  │   │            │                       │       │     │    │ных соедине- │
  │   │            │                       │       │     │    │ний.         │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                       *      **
             Оперативное время всего -  4,066/   5,076 н∙ч;
                                       *    **
             Средний разряд          -  4,0/   4,4;


      *
        - для летнего сезона;

     **
        - для отопительного сезона;



                 Инженер-технолог                  А.А.Шитов

