                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                    Начальник локомотивного
                                                    депо Минеральные воды

                                                    .............Н.Н.Пензев

                                                    "...." октября 1997 г.




                      КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА N 10

                      технического обслуживания ТО-3 элек-
                      трического оборудования моторного ва-
                      гона дизель-поезда МДП4



  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │   │            │                       │Инстру-│Тру- │Сре-│             │
  │ N │Наименование│   Технические требо-  │мент,  │доза-│дний│             │
  │   │            │                       │приспо-│траты│раз-│ Примечания  │
  │п/п│  операции  │         вания         │собле- │чел- │ряд │             │
  │   │            │                       │ния    │часы │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │Электрообо- │1.Проверить зарядный   │       │*    │  5 │ Работы разде│
  │   │рудование   │  ток аккумуляторной   │       │0,113│    │ла 1 выпол-  │
  │   │при работаю-│  батареи (не свыше 75 │       │-----│    │нять при сое-│
  │   │щем дизеле  │  А).                  │       │**   │    │диненных меж-│
  │   │до постанов-│                       │       │0,215│    │вагонных сое-│
  │   │ки на ремонт│2.Проверить четкость   │       │     │    │динениях.    │
  │   │осмотреть.  │  реверсирования в обо-│       │     │    │ Работы п.п.2│
  │   │            │  их направлениях.     │       │     │    │3,4 и 5 произ│
  │   │            │                       │       │     │    │водить с учас│
  │   │            │3.Проверить четкость   │       │     │    │тием слесарей│
  │   │            │  включения фрикционов │       │     │    │по ремонту   │
  │   │            │  гидропередачи при руч│       │     │    │вспомогатель-│
  │   │            │  ном управлении.      │       │     │    │ного оборудо-│
  │   │            │                       │       │     │    │вания,гидропе│
  │   │            │4.Проверить работу конт│       │     │    │редач,топлив-│
  │   │            │  роллера машиниста по │       │     │    │ной аппарату-│
  │   │            │  позициям,при быстром │       │     │    │ры,дизелистов│
  │   │            │  сбросе,включении мане│       │     │    │и автоматчи- │
  │   │            │  врового режима.      │       │     │    │ков.         │
  │   │            │   Проверить работу ин-│       │     │    │ Работы п.п. │
  │   │            │  дикации информацион- │       │     │    │2 и 3 выпол- │
  │   │            │  ной панели контролле-│       │     │    │нять до поста│
  │   │            │  ра.                  │       │     │    │новки на стой│
  │   │            │                       │       │     │    │ло при манев-│
  │   │            │5.Проверить работу авто│       │     │    │ровых передви│
  │   │            │  матических дверей (по│       │     │    │жениях,однов-│
  │   │            │  всему составу).      │       │     │    │ременно прове│
  │   │            │                       │       │     │    │ряя срабатыва│
  │   │            │6.Проверить работу про-│       │     │    │ние соответст│
  │   │            │  жекторов,буферных фо-│       │     │    │вующей аппара│
  │   │            │  нарей,сигналов ограж-│       │     │    │туры на вто- │
  │   │            │  дения.               │       │     │    │ром моторном │
  │   │            │   Проверить работу це-│       │     │    │вагоне.      │
  │   │            │  пей освещения кабины,│       │     │    │ При выполне-│
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                - 2 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  дизельного помещения,│       │     │    │нии работы п.│
  │   │            │  тамбура и проходов,ап│       │     │    │4 обороты ди-│
  │   │            │  паратной камеры,сануз│       │     │    │зелей контро-│
  │   │            │  ла,пассажирского сало│       │     │    │лировать одно│
  │   │            │  на.                  │       │     │    │временно у   │
  │   │            │                       │       │     │    │обоих мотор- │
  │   │            │7.Проверить работу сис-│       │     │    │ных вагонов. │
  │   │            │  темы отопления пасса-│       │     │    │ Работа п.7  │
  │   │            │  жирского салона в обо│       │     │    │выполняется  │
  │   │            │  их режимах по амперме│       │     │    │во время ото-│
  │   │            │  тру нагрузки отопите-│       │     │    │пительного се│
  │   │            │  льного генератора и  │       │     │    │зона.        │
  │   │            │  путем осмотра нагрева│       │     │    │ При осмотре │
  │   │            │  тельных элементов в  │       │     │    │нагреватель- │
  │   │            │  цепи контролируемого │       │     │    │ных элементов│
  │   │            │  генератора,находящего│       │     │    │обращать вни-│
  │   │            │  ся под нагрузкой.    │       │     │    │мание на отсу│
  │   │            │   При работающем отопи│       │     │    │тствие запа- │
  │   │            │  тельном генераторе   │       │     │    │хов гари.    │
  │   │            │  второго моторного ва-│       │     │    │             │
  │   │            │  гона осматривать наг-│       │     │    │             │
  │   │            │  ревательные элементы │       │     │    │             │
  │   │            │  его цепи.            │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 2 │Оборудование│1.Осмотреть клеммные па│Набор  │1,212│  4 │ Нарушенную  │
  │   │аппаратной  │  нели.Проверить состоя│ключей,│     │    │изоляцию уда-│
  │   │камеры осмо-│  ние изоляции проводов│пассати│     │    │лять в преде-│
  │   │треть и от- │  состояние и затяжку  │жи,нож │     │    │лах неповреж-│
  │   │ремонтиро-  │  клемм.               │монтерс│     │    │денного участ│
  │   │вать.       │                       │кий,от-│     │    │ка,наложить  │
  │   │            │2.Осмотреть кондуиты,  │вертка,│     │    │изоляционную │
  │   │            │  обращая внимание на  │напиль-│     │    │ленту два    │
  │   │            │  отсутствие признаков │ники ли│     │    │слоя вполупе-│
  │   │            │  перегрева проводов и │чной и │     │    │рекрышу с нах│
  │   │            │  коротких замыканий.  │бархат-│     │    │лестом на це-│
  │   │            │   Проверить наличие   │ный,над│     │    │лую изоляцию │
  │   │            │  стягивающих пучки про│фили,  │     │    │и промазкой  │
  │   │            │  водов хомутов.Заме-  │штанген│     │    │каждого слоя │
  │   │            │  нить надорванные и ус│циркуль│     │    │изоляционным │
  │   │            │  тановить недостающие.│шкурка │     │    │лаком.       │
  │   │            │                       │шлифова│     │    │ Запрещается │
  │   │            │3.Контакторы осмотреть │льная, │     │    │сращивание   │
  │   │            │  и отремонтировать:   │ветошь,│     │    │проводов холо│
  │   │            │                       │емкость│     │    │дной скруткой│
  │   │            │  - Осмотреть катушки, │с эма- │     │    │ Провода с из│
  │   │            │   проверить отсутствие│лью,   │     │    │носом жил свы│
  │   │            │   признаков перегрева.│кисть, │     │    │ше 20 % сече-│
  │   │            │    Катушки протереть. │оборудо│     │    │ния подлежат │
  │   │            │                       │вание  │     │    │перетяжке.   │
  │   │            │  - Откинуть дугогасите│для пай│     │    │ Клеммы с уме│
  │   │            │   льные камеры,осмот- │ки.    │     │    │ньшением пло-│
  │   │            │   реть силовые и блоки│       │     │    │щади контакта│
  │   │            │   ровочные контакты.  │       │     │    │на 20 % и бо-│
  │   │            │    Копоть удалить чис-│       │     │    │лее,с изломом│
  │   │            │   той сухой салфеткой.│       │     │    │жил у клеммы │
  │   │            │    Брызги металла,обга│       │     │    │более 15 % по│
  │   │            │   ры удалить,не нару- │       │     │    │длежат пере- │
  │   │            │   шая профиля;у сило- │       │     │    │пайке.       │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 3 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │   вых контактов контак│       │     │    │ Силовые кон-│
  │   │            │   торов ТКПД-114 и    │       │     │    │такты подле- │
  │   │            │   КТК-1 личным напиль-│       │     │    │жат замене   │
  │   │            │   ником,у силовых кон-│       │     │    │при износе:  │
  │   │            │   тактов контакторов  │       │     │    │у КТК-1 на   │
  │   │            │   МК и у блокировочных│       │     │    │глубину более│
  │   │            │   всех контакторов -  │       │     │    │2 мм,у ТКПД- │
  │   │            │   бархатным.          │       │     │    │114 и МК -   │
  │   │            │                       │       │     │    │при полном   │
  │   │            │  - Осмотреть дугогаси-│       │     │    │износе напаек│
  │   │            │   тельные камеры.     │       │     │    │ Блокировоч- │
  │   │            │    Проверить целост-  │       │     │    │ные контакты │
  │   │            │   ность стенок и испра│       │     │    │заменять при │
  │   │            │   вность замков.При на│       │     │    │толщине напай│
  │   │            │   личии обгаров,копоти│       │     │    │ки менее 0,5 │
  │   │            │   брызг металла произ-│       │     │    │мм.          │
  │   │            │   вести зачистку и про│       │     │    │ Дугогаситель│
  │   │            │   дувку сжатым возду- │       │     │    │ные камеры по│
  │   │            │   хом.                │       │     │    │длежат замене│
  │   │            │                       │       │     │    │при износе   │
  │   │            │  - Вручную проверить  │       │     │    │стенок до тол│
  │   │            │   ход якорей,проверить│       │     │    │щины 50 % от │
  │   │            │   наличие провала и ра│       │     │    │первоначаль- │
  │   │            │   створа контактов.   │       │     │    │ной,трещинах │
  │   │            │                       │       │     │    │и сколах.    │
  │   │            │  - Осмотреть гибкие шу│       │     │    │ Раствор сило│
  │   │            │   нты и клеммы.Шунты  │       │     │    │вых контактов│
  │   │            │   заменить в случае   │       │     │    │у ТКПД-114 не│
  │   │            │   перегрева,уменьшения│       │     │    │менее 16 мм,у│
  │   │            │   сечения жил более   │       │     │    │МК и КТК-1 - │
  │   │            │   20 %,обрыве более   │       │     │    │не менее 8 мм│
  │   │            │   10 % всех жил.У кон-│       │     │    │ Провал:у    │
  │   │            │   такторов ТКПД-114,  │       │     │    │ТКПД-114 не  │
  │   │            │   кроме того,при обры-│       │     │    │менее 6 мм,у │
  │   │            │   ве обной пряди цели-│       │     │    │КТК-1 и МК - │
  │   │            │   ком.                │       │     │    │не менее 4 мм│
  │   │            │    Клеммы заменить в  │       │     │    │             │
  │   │            │   случае трещин,отслое│       │     │    │             │
  │   │            │   нии полуды,коррозии,│       │     │    │             │
  │   │            │   уменьшении контакт- │       │     │    │             │
  │   │            │   ной поверхности бо- │       │     │    │             │
  │   │            │   лее,чем на 20 %,рас-│       │     │    │             │
  │   │            │   пайке с проводником.│       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Проверить надеж-   │       │     │    │             │
  │   │            │   ность крепления и со│       │     │    │             │
  │   │            │   стояние неподвижных │       │     │    │             │
  │   │            │   честей.             │       │     │    │             │
  │   │            │    Изолирующие детали │       │     │    │             │
  │   │            │   протереть чистой су-│       │     │    │             │
  │   │            │   хой салфеткой.Следы │       │     │    │             │
  │   │            │   перебросов удалить  │       │     │    │             │
  │   │            │   шлифовальной шкуркой│       │     │    │             │
  │   │            │   протереть и покрыть │       │     │    │             │
  │   │            │   электроизоляционной │       │     │    │             │
  │   │            │   эмалью.             │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Одеть дугогаситель-│       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 4 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │   ные камеры и вторич-│       │     │    │             │
  │   │            │   но проверить чет-   │       │     │    │             │
  │   │            │   кость срабатывания. │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Осмотреть резисторы, │       │     │    │             │
  │   │            │  обращая внимание на  │       │     │    │             │
  │   │            │  отсутствие следов пе-│       │     │    │             │
  │   │            │  регрева.Проверить за-│       │     │    │             │
  │   │            │  тяжку соединений.Про-│       │     │    │             │
  │   │            │  тереть изоляторы.    │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Осмотреть панель реле│       │     │    │ При необходи│
  │   │            │  ТРПУ.Через колпаки ос│       │     │    │мости осмотр │
  │   │            │  мотреть контактные   │       │     │    │производить  │
  │   │            │  группы и катушки.Про-│       │     │    │со снятием ко│
  │   │            │  верить крепление реле│       │     │    │лпаков.      │
  │   │            │  на панели.           │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │6.Осмотреть разъемы ШР,│       │     │    │ Осматривать │
  │   │            │  проверить надежность │       │     │    │также разъемы│
  │   │            │  крепления в розетках.│       │     │    │блока управле│
  │   │            │                       │       │     │    │ния гидропере│
  │   │            │7.Удалить скопления пы-│       │     │    │дачи,преобра-│
  │   │            │  ли с аппаратов и пола│       │     │    │зователей нап│
  │   │            │                       │       │     │    │ряжения и дат│
  │   │            │                       │       │     │    │чика скорости│
  │   │            │                       │       │     │    │гидропередачи│
  │   │            │                       │       │     │    │(под вагоном)│
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 3 │Оборудование│1.Клеммные панели и про│Набор  │0,085│  4 │             │
  │   │левого шкафа│  водку осмотреть и от-│ключей,│     │    │             │
  │   │пассажирско-│  ремонтировать соглас-│пассати│     │    │             │
  │   │го тамбура  │  но требованиям п.п.1 │жи,нож │     │    │             │
  │   │осмотреть и │  и 2 раздела 2.       │монтерс│     │    │             │
  │   │отремонтиро-│                       │кий,от-│     │    │             │
  │   │вать.       │2.Осмотреть электропнев│вертки,│     │    │ При наличии │
  │   │            │  матические вентили,  │ветошь.│     │    │воздуха прове│
  │   │            │  проверить отсутствие │       │     │    │рять работу и│
  │   │            │  признаков перегрева  │       │     │    │отсутствие   │
  │   │            │  катушек.             │       │     │    │утечек.      │
  │   │            │   Осмотреть подводящие│       │     │    │             │
  │   │            │  провода,проверить сос│       │     │    │             │
  │   │            │  тояние изоляции и за-│       │     │    │             │
  │   │            │  жку клемм.           │       │     │    │             │
  │   │            │   Протереть катушки.  │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Удалить из шкафа скоп│       │     │    │             │
  │   │            │  ления пыли.          │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 4 │Оборудование│1.Клеммные панели и про│Набор  │0,277│  4 │             │
  │   │правого шка-│  водку осмотреть и от-│ключей,│     │    │             │
  │   │фа пассажир-│  ремонтировать соглас-│пассати│     │    │             │
  │   │ского тамбу-│  но требованиям п.п.1 │жи,нож │     │    │             │
  │   │ра осмотреть│  и 2 раздела 2.       │монтерс│     │    │             │
  │   │и отремонти-│                       │кий,от-│     │    │             │
  │   │ровать.     │2.Электропневматические│вертки,│     │    │             │
  │   │            │  вентили осмотреть сог│надфили│     │    │             │
  │   │            │  ласно требованиям п.2│салфет-│     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 5 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  раздела 3.           │ки,ве- │     │    │             │
  │   │            │                       │тошь,ем│     │    │             │
  │   │            │3.Контактор типа МК,ре-│кость с│     │    │             │
  │   │            │  ле ТРПУ и разъемы ШР │эмалью,│     │    │             │
  │   │            │  осмотреть согласно   │кисти. │     │    │             │
  │   │            │  требованиям п.п.3,5 и│       │     │    │             │
  │   │            │  6 раздела 2.         │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Удалить из шкафа скоп│       │     │    │             │
  │   │            │  ления пыли.          │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 5 │Рубильник   │ Открыть боковую дверцу│Набор  │0,035│  3 │ Ножи подле- │
  │   │аккумулятор-│аппаратной камеры.Руби-│ключей,│     │    │жат замене в │
  │   │ной батареи │льник осмотреть,оплавле│надфиль│     │    │случае умень-│
  │   │осмотреть.  │ния ножей удалить опило│емкость│     │    │шения их тол-│
  │   │            │вкой.                  │со смаз│     │    │щины на глуби│
  │   │            │ Проверить затяжку сое-│кой,ве-│     │    │ну более 1/3 │
  │   │            │динений и состояние под│тошь,ла│     │    │от первонача-│
  │   │            │водящих кабелей.       │мпа пе-│     │    │льной.       │
  │   │            │ Ножи и клеммы проте-  │ренос- │     │    │             │
  │   │            │реть,нанести слой све- │ная.   │     │    │             │
  │   │            │жей смазки ЖРО.        │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 6 │Оборудование│ Произвести внешний ос-│       │0,063│  4 │             │
  │   │основного   │мотр,проверить целост- │       │     │    │             │
  │   │пульта осмо-│ность рукояток переклю-│       │     │    │             │
  │   │треть.      │чателей и тумблеров,кре│       │     │    │             │
  │   │            │пление их в пульте.    │       │     │    │             │
  │   │            │ Проверить работу тумб-│       │     │    │             │
  │   │            │леров и переключателей.│       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │ 7 │Оборудование│ Произвести внешний ос-│       │0,025│  4 │             │
  │   │вспомогате- │мотр,проверить исправ- │       │     │    │             │
  │   │льного пуль-│ность тумблеров и перек│       │     │    │             │
  │   │та осмотреть│лючателей,крепление их │       │     │    │             │
  │   │            │на панели,проверить ра-│       │     │    │             │
  │   │            │боту.                  │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 8 │Электропнев-│ Выполнить работы согла│Отверт-│0,317│  3 │             │
  │   │матические  │сно требованиям п.2 раз│ка,пас-│     │    │             │
  │   │вентили в   │дела 3.                │сатижи,│     │    │             │
  │   │дизельном   │                       │нож мон│     │    │             │
  │   │помещении и │                       │терский│     │    │             │
  │   │служебном   │                       │ветошь.│     │    │             │
  │   │тамбуре ос- │                       │       │     │    │             │
  │   │мотреть.    │                       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 9 │Осмотреть   │ Проверить работу,осмот│Отверт-│0,002│  3 │             │
  │   │блокировку  │реть клеммы и подводя- │ка.    │     │    │             │
  │   │штурвала ру-│щие провода.           │       │     │    │             │
  │   │чного тормо-│                       │       │     │    │             │
  │   │за.         │                       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │10 │Осмотреть   │ Корпуса протереть,про-│Отверт-│0,067│  4 │             │
  │   │пожарные из-│верить их целостность и│ка,ве- │     │    │             │
  │   │вещатели.   │крепление к обшивке.   │тошь.  │     │    │             │
  │   │            │ Осмотреть клеммы прово│       │     │    │             │
  │   │            │дов.                   │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 6 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │11 │Электричес- │1.Произвести внешний ос│Набор  │*    │ *  │             │
  │   │кие машины  │  мотр антиобледените- │ключей,│0,851│  4 │             │
  │   │осмотреть и │  лей,проверить их ра- │молоток│-----│----│             │
  │   │отремонтиро-│  боту.                │смотро-│**   │**  │             │
  │   │вать.       │                       │вой,от-│1,126│  5 │             │
  │   │            │2.Произвести внешний   │вертка,│     │    │             │
  │   │            │  осмотр двигателя кало│линей- │     │    │             │
  │   │            │  рифера,проверить его │ка,ша- │     │    │             │
  │   │            │  работу.              │бер,щет│     │    │             │
  │   │            │                       │ка воло│     │    │             │
  │   │            │3.Генераторы цепей упра│сяная, │     │    │             │
  │   │            │  вления и освещения ос│брусок │     │    │             │
  │   │            │  вещения осмотреть:   │Р16,на-│     │    │             │
  │   │            │                       │пиль-  │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть подводя- │ник по-│     │    │ Особое внима│
  │   │            │   щие провода,прове-  │лудрачо│     │    │ние уделять  │
  │   │            │   рить состояние изоля│вый,лам│     │    │изоляции в ме│
  │   │            │   ции.                │па пере│     │    │стах ввода в │
  │   │            │                       │носная,│     │    │трубы кондуи-│
  │   │            │  - Проверить затяжку  │емкость│     │    │тов.         │
  │   │            │   фундаментных соедине│с бензи│     │    │             │
  │   │            │   ний и затяжку соеди-│ном,ве-│     │    │             │
  │   │            │   нений клемм.        │тошь,са│     │    │             │
  │   │            │                       │лфетка.│     │    │             │
  │   │            │  - Проверить состояние│       │     │    │ Стрела проги│
  │   │            │   ремней привода и их │       │     │    │ба ремней ў10│
  │   │            │   натяжение.          │       │     │    │мм при нажа- │
  │   │            │                       │       │     │    │тии на комп- │
  │   │            │  - Проверить состояние│       │     │    │лект с усили-│
  │   │            │   и крепление вентиля-│       │     │    │ем ў 7,5 кгс.│
  │   │            │   торов,муфт и шкивов │       │     │    │ При выходе  │
  │   │            │   привода.            │       │     │    │из ТО-3 обяза│
  │   │            │                       │       │     │    │тельно нали- │
  │   │            │  - Генераторы в доступ│       │     │    │чие запасных │
  │   │            │   ных местах протереть│       │     │    │ремней не ме-│
  │   │            │                       │       │     │    │нее одного ко│
  │   │            │4.Произвести внешний ос│       │     │    │мплекта на ге│
  │   │            │  мотр электростартера.│       │     │    │нератор.     │
  │   │            │   Проверить надежность│       │     │    │             │
  │   │            │  его крепления на дизе│       │     │    │             │
  │   │            │  ле,затяжку клемм.    │       │     │    │             │
  │   │            │   Осмотреть шестерню, │       │     │    │             │
  │   │            │  проверить отсутствие │       │     │    │             │
  │   │            │  сколов,остроконечного│       │     │    │             │
  │   │            │  износа.Мелкие забоины│       │     │    │             │
  │   │            │  запилить.            │       │     │    │             │
  │   │            │   Стартер протереть.  │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Произвести внешний ос│       │     │    │ При необходи│
  │   │            │  мотр электродвигателя│       │     │    │мости снять  │
  │   │            │  топливозакачивающего │       │     │    │кожух коллек-│
  │   │            │  насоса,проверить его │       │     │    │торной камеры│
  │   │            │  работу.              │       │     │    │отремонтиро- │
  │   │            │   Проверитиь надеж-   │       │     │    │вать коллек- │
  │   │            │  ность соединения его │       │     │    │тор и щеточ- │
  │   │            │  с насосом,затяжку сое│       │     │    │ный аппарат. │
  │   │            │  динений клемм,состоя-│       │     │    │ Щетки марки │
  │   │            │  ние подводящих прово-│       │     │    │М-20,размер  │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 7 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  дящих проводов и их  │       │     │    │12*6,5*13 мм,│
  │   │            │  изоляции.            │       │     │    │минимальная  │
  │   │            │   Электродвигатель про│       │     │    │высота 8 мм. │
  │   │            │  тереть.              │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │6.Отопительный генера- │       │     │    │ Работа выпол│
  │   │            │  тор осмотреть и отре-│       │     │    │няется во вре│
  │   │            │  монтировать:         │       │     │    │мя отопитель-│
  │   │            │                       │       │     │    │ного сезона. │
  │   │            │  - Произвести наружный│       │     │    │ В летний пе-│
  │   │            │   осмотр.Осмотреть под│       │     │    │риод произво-│
  │   │            │   водящие кабели,обра-│       │     │    │дить внешний │
  │   │            │   щая внимание на сос-│       │     │    │осмотр.      │
  │   │            │   тояние изоляции.    │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Открыть коллектор- │       │     │    │ При необходи│
  │   │            │   ную камеру,проверить│       │     │    │мости коллек-│
  │   │            │   состояние рабочей по│       │     │    │тор прошлифо-│
  │   │            │   верхности коллектора│       │     │    │вать с после-│
  │   │            │   (наличие политуры ко│       │     │    │дующей продо-│
  │   │            │   ричнево-фиолетового │       │     │    │рожкой).     │
  │   │            │   цвета,гладкая,без   │       │     │    │ При скопле- │
  │   │            │   следов копоти,перек-│       │     │    │нии угольной │
  │   │            │   рытий,рисок и зади- │       │     │    │пыли перед   │
  │   │            │   ров).               │       │     │    │протиркой кол│
  │   │            │    Коллектор протереть│       │     │    │лектора ламе-│
  │   │            │   салфеткой,смоченной │       │     │    │ли предварите│
  │   │            │   в бензине Б-70.     │       │     │    │льно проч-   │
  │   │            │                       │       │     │    │щать волося- │
  │   │            │  - Проверить состояние│       │     │    │ной щеткой.  │
  │   │            │   щеткодержателей.Про-│       │     │    │             │
  │   │            │   верить их крепление │       │     │    │             │
  │   │            │   на траверсе.Осмот-  │       │     │    │             │
  │   │            │   реть изоляторы и пру│       │     │    │             │
  │   │            │   жины,изоляторы проте│       │     │    │             │
  │   │            │   реть.               │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть щетки.Про│       │     │    │ Марка щеток │
  │   │            │   верить свободность  │       │     │    │ЭГ-14,размер │
  │   │            │   хода щеток в щеткоде│       │     │    │2*(12,5*32*  │
  │   │            │   ржателях.Заменить   │       │     │    │57) мм.Допус-│
  │   │            │   при наличии трещин, │       │     │    │кается остав-│
  │   │            │   сколов,ослаблении   │       │     │    │лять в работе│
  │   │            │   или износе шунтов   │       │     │    │щетки со ско-│
  │   │            │   (не более 15 % жил).│       │     │    │лами рабочей │
  │   │            │    Проверить состояние│       │     │    │поверхности  │
  │   │            │   клемм шунтов.       │       │     │    │до 5 % площа-│
  │   │            │                       │       │     │    │ди после при-│
  │   │            │  - Осмотреть подшипни-│       │     │    │тупления ост-│
  │   │            │   ковые щиты,проверить│       │     │    │рых кромок.  │
  │   │            │   отсутствие признаков│       │     │    │ Минимальная │
  │   │            │   перегрева и вытека- │       │     │    │высота щеток │
  │   │            │   ния смазки.         │       │     │    │27 мм.       │
  │   │            │                       │       │     │    │ Новые щетки │
  │   │            │  - Проверить состояние│       │     │    │ставить пред-│
  │   │            │   и затяжку болтов кре│       │     │    │варительно   │
  │   │            │   пления подшипниковых│       │     │    │притертые.   │
  │   │            │   щитов,фланцев привод│       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 8 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │   ного вала и болтов  │       │     │    │             │
  │   │            │   крепления генератора│       │     │    │             │
  │   │            │   в ящике.            │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть защитный │       │     │    │             │
  │   │            │   козырек кабелей,имею│       │     │    │             │
  │   │            │   щий повреждения заме│       │     │    │             │
  │   │            │   нить.               │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │12 │Поплавковые │ Осмотреть крепление   │Отверт-│0,050│  3 │ При работаю-│
  │   │датчики рас-│крышек и подводящие про│ка,ве- │     │    │щем дизеле и │
  │   │ходного топ-│вода.При работающем топ│тошь.  │     │    │низком уровне│
  │   │ливного бака│ливозакачивающем насосе│       │     │    │топлива прове│
  │   │осмотреть.  │(см. п.6 раздела 11)   │       │     │    │рять работу  │
  │   │            │проверить работу верхне│       │     │    │нижнего датчи│
  │   │            │го датчика.            │       │     │    │ка при автома│
  │   │            │                       │       │     │    │тическом упра│
  │   │            │                       │       │     │    │влении.      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │13 │Проверить   │ Проверить наличие и ис│Отверт-│**   │  3 │ Работа выпол│
  │   │состояние   │правность кожухов,кре- │ка,нож │0,104│    │няется во вре│
  │   │электропечей│пление нагревательных  │монтерс│     │    │мя отопитель-│
  │   │            │элементов к полам.     │кий,лам│     │    │ного сезона. │
  │   │            │ Осмотреть подводящие  │па пере│     │    │ Выступающие │
  │   │            │провода,обращая внима- │носная │     │    │провода запра│
  │   │            │ние на состояние изоля-│ветошь.│     │    │влять под ко-│
  │   │            │ции.                   │       │     │    │жухи,при необ│
  │   │            │                       │       │     │    │ходимости до-│
  │   │            │                       │       │     │    │бавляя допол-│
  │   │            │                       │       │     │    │нительную изо│
  │   │            │                       │       │     │    │ляцию.       │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │14 │Осмотреть   │ Выявить отсутствующие │Отверт-│0,139│  3 │ Осмотр произ│
  │   │цепи освеще-│или неисправные лампы, │ки,ве- │     │    │водить при   │
  │   │ния.        │при необходимости заме-│тошь.  │     │    │включенной   │
  │   │            │нить.                  │       │     │    │проверяемой  │
  │   │            │ Проверить состояние и │       │     │    │цепи.        │
  │   │            │исправность плафонов,их│       │     │    │             │
  │   │            │крепление,при необходи-│       │     │    │             │
  │   │            │мости протереть.       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │15 │Осмотреть   │1.Соединения 24 В осмот│Набор  │*    │  4 │ Рассмотрен  │
  │   │межвагонные │  реть:                │ключей,│0,023│    │один комплект│
  │   │соединения. │                       │пассати│-----│    │соединений ме│
  │   │            │  - Проверить целост-  │жи,нож │**   │    │жду двумя сме│
  │   │            │   ность изоляции кожу-│монтерс│0,109│    │жными вагона-│
  │   │            │   хов,наличие и исправ│кий,от-│     │    │ми с одной   │
  │   │            │   ность дополнительной│вертка,│     │    │стороны.     │
  │   │            │   изоляции в местах   │кисть, │     │    │ Нарушения   │
  │   │            │   ввода в головки штеп│емкость│     │    │изоляции уда-│
  │   │            │   селей.              │с лаком│     │    │лять наложени│
  │   │            │                       │ветошь,│     │    │ем не менее  │
  │   │            │  - Проверить надеж-   │стремян│     │    │двух слоев   │
  │   │            │   ность соединения ште│ка.    │     │    │изоляционной │
  │   │            │   пселей с розетками, │       │     │    │ленты с прома│
  │   │            │   исправность замков. │       │     │    │зкой каждого │
  │   │            │                       │       │     │    │слоя изоляци-│
  │   │            │  - Осмотреть цепочки  │       │     │    │онным лаком. │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 9 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │   подвешивания жгутов │       │     │    │При обширных │
  │   │            │   с хомутами,оборван- │       │     │    │повреждениях │
  │   │            │   ные и неисправные за│       │     │    │изоляции меж-│
  │   │            │   менить.             │       │     │    │вагонные сое-│
  │   │            │                       │       │     │    │динения ремон│
  │   │            │  - Осмотреть коробки с│       │     │    │тировать со  │
  │   │            │   розетками,обращая   │       │     │    │снятием с пое│
  │   │            │   внимание на отсутст-│       │     │    │зда.         │
  │   │            │   вие трещин и пробоин│       │     │    │             │
  │   │            │   и состояние уплотне-│       │     │    │             │
  │   │            │   ний между коробками │       │     │    │             │
  │   │            │   и розетками.        │       │     │    │             │
  │   │            │    Проверить затяжку  │       │     │    │             │
  │   │            │   соединений розеток с│       │     │    │             │
  │   │            │   коробками.          │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │2.Соединения системы   │       │     │    │             │
  │   │            │  оповещения осмотреть,│       │     │    │             │
  │   │            │  проверить надежность │       │     │    │             │
  │   │            │  соединения разъемов  │       │     │    │             │
  │   │            │  ШР,состояние изоляции│       │     │    │             │
  │   │            │  исправность защитных │       │     │    │             │
  │   │            │  козырьков.           │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Осмотреть соединения │       │     │    │ Работа выпол│
  │   │            │  110 В:               │       │     │    │няется во вре│
  │   │            │                       │       │     │    │мя отопитель-│
  │   │            │  - Проверить целост-  │       │     │    │ного сезона  │
  │   │            │   ность проводов и их │       │     │    │двумя работни│
  │   │            │   изоляции.           │       │     │    │ками с исполь│
  │   │            │                       │       │     │    │зованием стре│
  │   │            │  - Осмотреть клеммы,  │       │     │    │мянки или со │
  │   │            │   проверить затяжку их│       │     │    │смотровой эс-│
  │   │            │   соединений.         │       │     │    │такады в цехе│
  │   │            │                       │       │     │    │ В теплое вре│
  │   │            │  - Проверить состояние│       │     │    │мя года произ│
  │   │            │   изоляторов,поврежден│       │     │    │водить визуа-│
  │   │            │   ные заменить.       │       │     │    │льный осмотр │
  │   │            │    Изоляторы протереть│       │     │    │со смотровой │
  │   │            │                       │       │     │    │эстакады.    │
  │   │            │  - Осмотреть защитные │       │     │    │             │
  │   │            │   козырьки,обращая вни│       │     │    │             │
  │   │            │   мание на отсутствие │       │     │    │             │
  │   │            │   щелей и пробоин.    │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │16 │Электрообо- │ Выполнить работы согла│       │0,094│  5 │             │
  │   │рудование   │сно требованиям п.п.1,2│       │     │    │             │
  │   │при работаю-│3,4 и 5 раздела 1.     │       │     │    │             │
  │   │щем дизеле  │                       │       │     │    │             │
  │   │после ремон-│                       │       │     │    │             │
  │   │та осмотреть│                       │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                      *      **
            Оперативное время всего -  3,417/  3,920 н∙ч;

                                      *    **
            Средний разряд          -  3,5/  3,9;


      *
        - для летнего сезона;

    **
        - для отопительного сезона;



              Инженер-технолог                   А.А.Шитов

