                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                    Начальник локомотивного
                                                    депо Минеральные воды

                                                    .............Н.Н.Пензев

                                                    "...." октября 1997 г.




                      КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА N 11

                      технического обслуживания ТО-3 элект-
                      рического оборудования прицепного ва-
                      гона дизель-поезда МДП4



  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │   │            │                       │Инстру-│Тру- │Сре-│             │
  │ N │Наименование│   Технические требо-  │мент,  │доза-│дний│             │
  │   │            │                       │приспо-│траты│раз-│ Примечания  │
  │п/п│  операции  │         вания         │собле- │чел- │ряд │             │
  │   │            │                       │ния    │часы │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │Проверить   │ Проверить наличие и ис│Отверт-│**   │  3 │ Работа выпол│
  │   │состояние   │правность кожухов,креп-│ка,лам-│0,156│    │няется во вре│
  │   │электропечей│ление печей к полам.   │па пере│     │    │мя отопитель-│
  │   │            │ Осмотреть подводящие  │носная,│     │    │ного сезона. │
  │   │            │провода,обращая внима- │пассати│     │    │             │
  │   │            │ние на состояние изоля-│жи,нож │     │    │             │
  │   │            │ции.Заправить под кожу-│монтерс│     │    │             │
  │   │            │хи выступающие провода,│кий.   │     │    │             │
  │   │            │при необходимости уста-│       │     │    │             │
  │   │            │новить дополнительную  │       │     │    │             │
  │   │            │изоляцию.              │       │     │    │             │
  │   │            │ При работающих дизелях│       │     │    │             │
  │   │            │на моторных вагонах и  │       │     │    │             │
  │   │            │нагруженных отопитель- │       │     │    │             │
  │   │            │ных генераторах прове- │       │     │    │             │
  │   │            │рить работу печей,обра-│       │     │    │             │
  │   │            │щая внимание на отсутс-│       │     │    │             │
  │   │            │вие запахов гари.      │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 2 │Осмотреть   │ Выявить отсутствующие │Отверт-│0,139│  3 │ Осмотр произ│
  │   │цепи освеще-│или неисправные лампы, │ка,ве- │     │    │водить при   │
  │   │ния.        │при необходимости заме-│тошь.  │     │    │включенном ос│
  │   │            │нить.                  │       │     │    │вещении.     │
  │   │            │ Проверить состояние и │       │     │    │             │
  │   │            │исправность плафонов,их│       │     │    │             │
  │   │            │крепление.При необходи-│       │     │    │             │
  │   │            │мости протереть.       │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 3 │Оборудование│1.Осмотреть клеммные ре│Набор  │0,132│  4 │ Шкафы  N 1 и│
  │   │шкафа аппра-│  йки.Проверить состоя-│ключей,│     │    │N 3 расположе│
  │   │туры N 1 ос-│  ние изоляции проводов│пассати│     │    │ны в тамбуре │
  │   │мотреть и   │  состояние и затяжку  │жи,нож │     │    │с ручным тор-│
  │   │отремонтиро-│  клемм.               │монтерс│     │    │мозом (N 1   │
  │   │вать.       │   Нарушенную изоляцию │кий,от-│     │    │слева,N 3    │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                - 2 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  удалять в пределах не│вертка,│     │    │справа);шкафы│
  │   │            │  поврежденного участка│ветошь.│     │    │N 2 и N 4 - в│
  │   │            │  наложить изоляционную│       │     │    │тамбуре без  │
  │   │            │  ленту два слоя вполу-│       │     │    │ручного тормо│
  │   │            │  перекрышу с нахлестом│       │     │    │за (N 2 слева│
  │   │            │  на целую изоляцию с  │       │     │    │N 4 - справа)│
  │   │            │  промазкой каждого    │       │     │    │ Запрещается │
  │   │            │  слоя изоляционным ла-│       │     │    │сращивание   │
  │   │            │  ком.                 │       │     │    │проводов холо│
  │   │            │                       │       │     │    │дной скруткой│
  │   │            │2.Осмотреть кондуиты,об│       │     │    │ Провода с из│
  │   │            │  ращая внимание на от-│       │     │    │носом жил бо-│
  │   │            │  сутствие признаков пе│       │     │    │лее 20 % сече│
  │   │            │  регрева проводов и ко│       │     │    │ния перетя-  │
  │   │            │  ротких замыканий.    │       │     │    │нуть.        │
  │   │            │   Проверить наличие   │       │     │    │ Клеммы с уме│
  │   │            │  стягивающих пучки про│       │     │    │ньшением кон-│
  │   │            │  водов хомутов.       │       │     │    │тактной повер│
  │   │            │   Надорванные заменить│       │     │    │хности более │
  │   │            │  установить недостаю- │       │     │    │20 % площади │
  │   │            │  щие.                 │       │     │    │и при износе │
  │   │            │                       │       │     │    │прилегающих  │
  │   │            │3.Осмотреть электропнев│       │     │    │жил более 15%│
  │   │            │  матические вентили,  │       │     │    │перепаять.   │
  │   │            │  проверить отсутствие │       │     │    │ При наличии │
  │   │            │  признаков перегрева. │       │     │    │воздуха прове│
  │   │            │   Осмотреть подводящие│       │     │    │рить работу  │
  │   │            │  провода,проверить сос│       │     │    │электропневма│
  │   │            │  тояние изоляции и за-│       │     │    │тических вен-│
  │   │            │  тяжку клемм.         │       │     │    │тилей и отсут│
  │   │            │   Катушки протереть.  │       │     │    │вие утечек.  │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Удалить из шкафа ско-│       │     │    │             │
  │   │            │  пления пыли.         │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 4 │Оборудование│ Выполнить работы согла│Набор  │0,132│  4 │             │
  │   │шкафа аппара│сно требованиям раздела│ключей,│     │    │             │
  │   │туры N 2 ос-│3.                     │пассати│     │    │             │
  │   │мотреть и   │                       │жи,нож │     │    │             │
  │   │отремонтиро-│                       │монтерс│     │    │             │
  │   │вать.       │                       │кий,от-│     │    │             │
  │   │            │                       │вертка,│     │    │             │
  │   │            │                       │ветошь │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 5 │Оборудование│1.Клеммные панели и про│Набор  │0,719│  4 │             │
  │   │шкафа аппа- │  водку осмотреть согла│ключей,│     │    │             │
  │   │ратуры N 3  │  сно требованиям п.п.1│пассати│     │    │             │
  │   │осмотреть и │  и 2 раздела 3.       │жи,нож │     │    │             │
  │   │отремонтиро-│                       │монтерс│     │    │             │
  │   │вать.       │2.Электропневматические│кий,от-│     │    │             │
  │   │            │  вентили осмотреть сог│вертка,│     │    │             │
  │   │            │  ласно требованиям п.3│ветошь.│     │    │             │
  │   │            │  раздела 3.           │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Реле типа ТРПУ осмот-│       │     │    │ При необходи│
  │   │            │  реть,через колпаки   │       │     │    │мости осмотр │
  │   │            │  проверить состояние  │       │     │    │реле произво │
  │   │            │  контактных групп и ка│       │     │    │дить со сняти│
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 3 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  тушек.Проверить креп-│       │     │    │ем колпаков. │
  │   │            │  ление реле на панели.│       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Осмотреть плавкие    │       │     │    │ Вставки на  │
  │   │            │  вставки с клеммами,вы│       │     │    │125 А заме-  │
  │   │            │  явить сработавшие.   │       │     │    │нять только  │
  │   │            │   Проверить отсутствие│       │     │    │после выявле-│
  │   │            │  следов перегрева     │       │     │    │ния и устране│
  │   │            │  клемм.               │       │     │    │ния причины  │
  │   │            │   Проверить затяжку со│       │     │    │срабатывания.│
  │   │            │  единений.            │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Удалить из шкафа скоп│       │     │    │             │
  │   │            │  ления пыли.          │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┼
  │ 6 │Оборудование│1.Клеммные рейки и про-│Набор  │0,134│  4 │             │
  │   │шкафа аппа- │  водку осмотреть и от-│ключей,│     │    │             │
  │   │ратуры N 4  │  ремонтировать соглас-│пассати│     │    │             │
  │   │осмотреть и │  но требованиям п.п.1 │жи,нож │     │    │             │
  │   │отремонтиро-│  и 2 раздела 3.       │монтерс│     │    │             │
  │   │вать.       │                       │кий,от-│     │    │             │
  │   │            │2.Электропневматические│вертка,│     │    │             │
  │   │            │  вентили осмотреть сог│ветошь.│     │    │             │
  │   │            │  ласно требованиям п.3│       │     │    │             │
  │   │            │  раздела 3.           │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Реле типа ТРПУ осмот-│       │     │    │             │
  │   │            │  реть согласно требова│       │     │    │             │
  │   │            │  ниям п.3 раздела 5.  │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Удалить из шкафа скоп│       │     │    │             │
  │   │            │  ления пыли.          │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 7 │Межвагонные │1.Соединения 24 В осмот│Набор  │*    │  4 │ Рассмотрено │
  │   │соединения  │  реть и отремонтиро-  │ключей,│0,046│    │два комплекта│
  │   │осмотреть и │  вать:                │пассати│-----│    │соединений ме│
  │   │отремонтиро-│                       │жи,нож │**   │    │жду двумя ва-│
  │   │вать.       │  - Проверить целост-  │монтерс│0,218│    │гонами.      │
  │   │            │   ность изоляции,кожу-│кий,от-│     │    │ Нарушения   │
  │   │            │   хов,наличие и исправ│вертки,│     │    │изоляции уда-│
  │   │            │   ность дополнительной│стремян│     │    │лять наложени│
  │   │            │   изоляции в местах   │ка,ем- │     │    │ем не менее  │
  │   │            │   ввода в головки штеп│кость с│     │    │двух слоев   │
  │   │            │   селей.              │лаком, │     │    │изоляционной │
  │   │            │                       │кисть, │     │    │ленты с прома│
  │   │            │  - Проверить надеж-   │ветошь.│     │    │зкой каждого │
  │   │            │   ность соединения ште│       │     │    │слоя электрои│
  │   │            │   пселей с розетками, │       │     │    │золяционным  │
  │   │            │   исправность замков. │       │     │    │лаком.При об-│
  │   │            │                       │       │     │    │ширных повреж│
  │   │            │  - Осмотреть цепочки  │       │     │    │дениях изоля-│
  │   │            │   подвешивания жгутов │       │     │    │ции межвагон-│
  │   │            │   с хомутами,оборван- │       │     │    │ные соедине- │
  │   │            │   ные и неисправные за│       │     │    │ния отремонти│
  │   │            │   менить.             │       │     │    │ровать со сня│
  │   │            │                       │       │     │    │тием с поезда│
  │   │            │  - Осмотреть коробки с│       │     │    │             │
  │   │            │   розетками,обращая   │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 4 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │   внимание на отсутст-│       │     │    │             │
  │   │            │   вие трещин и пробоин│       │     │    │             │
  │   │            │   на состояние уплотне│       │     │    │             │
  │   │            │   ний между коробками │       │     │    │             │
  │   │            │   и розетками.        │       │     │    │             │
  │   │            │    Проверитиь затяжку │       │     │    │             │
  │   │            │   соединений розеток с│       │     │    │             │
  │   │            │   коробками.          │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │2.Соединения системы   │       │     │    │             │
  │   │            │  оповещения осмотреть,│       │     │    │             │
  │   │            │  проверить надежность │       │     │    │             │
  │   │            │  соединения разъемов  │       │     │    │             │
  │   │            │  ШР,состояние изоляции│       │     │    │             │
  │   │            │  исправность защитных │       │     │    │             │
  │   │            │  козырьков.           │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Соединения 110 В осмо│       │     │    │ Работа выпол│
  │   │            │  треть и отремонтиро- │       │     │    │няется во вре│
  │   │            │  вать:                │       │     │    │мя отопитель-│
  │   │            │                       │       │     │    │ного сезона  │
  │   │            │  - Проверить целост-  │       │     │    │не менее,чем │
  │   │            │   ность проводов и их │       │     │    │двумя работни│
  │   │            │   изоляции.           │       │     │    │ками с техно-│
  │   │            │                       │       │     │    │логической эс│
  │   │            │  - Осмотреть клеммы,  │       │     │    │такады или с │
  │   │            │   проверить затяжку их│       │     │    │использовани-│
  │   │            │   соединений.         │       │     │    │ем стремянки.│
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Проверить состояние│       │     │    │             │
  │   │            │   изоляторов,поврежден│       │     │    │             │
  │   │            │   ные заменить.Изолято│       │     │    │             │
  │   │            │   ры протереть.       │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │  - Осмотреть защитные │       │     │    │             │
  │   │            │   козырьки,обращая вни│       │     │    │             │
  │   │            │   мание на отсутствие │       │     │    │             │
  │   │            │   щелей и пробоин.    │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                      *       **
            Оперативное время всего -  1,302/   1,630 н∙ч;

                                      *     **
            Средний разряд          -  3,9/   3,7;

      *
        - для летнего сезона;

     **
        - для отопительного сезона;


              Инженер-технолог                   А.А.Шитов

