                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                    Начальник локомотивного
                                                    депо Минеральные воды

                                                    .............Н.Н.Пензев

                                                    "...." октября 1997 г.




                      КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА N 15

                      технического обслуживания ТО-3 гидро-
                      передачи ГП-320



  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │   │            │                       │Инстру-│Тру- │Сре-│             │
  │ N │Наименование│   Технические требо-  │мент,  │доза-│дний│             │
  │   │            │                       │приспо-│траты│раз-│ Примечания  │
  │п/п│  операции  │         вания         │собле- │чел- │ряд │             │
  │   │            │                       │ния    │часы │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 1 │Гидропереда-│1.При заглушенном дизе-│       │0,133│  5 │             │
  │   │чу при рабо-│  ле включить муфту при│       │     │    │             │
  │   │тающем дизе-│  вода отопительного ге│       │     │    │             │
  │   │ле перед по-│  нератора.            │       │     │    │             │
  │   │становкой на│                       │       │     │    │             │
  │   │ремонт осмо-│2.Проверить четкость   │       │     │    │ Работа выпол│
  │   │треть.      │  включения фрикционов,│       │     │    │няется вне   │
  │   │            │  обращая внимание как │       │     │    │стойла на сво│
  │   │            │  на отсутствие рывков,│       │     │    │бодном участ-│
  │   │            │  так и затянутости тро│       │     │    │ке пути во   │
  │   │            │  гания (горение ячейки│       │     │    │время маневро│
  │   │            │  на сигнальной панели │       │     │    │вых передвиже│
  │   │            │  "Пониженное давление │       │     │    │ний.         │
  │   │            │  масла фрикционов" бо-│       │     │    │ При сильном │
  │   │            │  лее 5 сек).          │       │     │    │рывке снизить│
  │   │            │                       │       │     │    │скорость вра-│
  │   │            │3.Проверить давление ма│       │     │    │щения коленча│
  │   │            │  сла питательного насо│       │     │    │того вала ди-│
  │   │            │  са (11,5 Ў 12,5      │       │     │    │зеля до 650  │
  │   │            │  кгс/см¤).            │       │     │    │об/мин. (рабо│
  │   │            │                       │       │     │    │та выполняет-│
  │   │            │4.Проверить отсутствие │       │     │    │ся слесарем  │
  │   │            │  посторонних шумов и  │       │     │    │по ремонту то│
  │   │            │  стуков.              │       │     │    │пливной аппа-│
  │   │            │                       │       │     │    │ратуры).     │
  │   │            │5.Проверить отсутствие │       │     │    │             │
  │   │            │  течей по разъемам кар│       │     │    │             │
  │   │            │  теров,уплотнениям ва-│       │     │    │             │
  │   │            │  лов,стыкам трубок.   │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │6.Проверить четкость ре│       │     │    │             │
  │   │            │  версирования в обе   │       │     │    │             │
  │   │            │  стороны (не более 3  │       │     │    │             │
  │   │            │  сек).                │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │7.Проверить работу муф-│       │     │    │ Работа выпол│
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘

                                - 2 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  ты привода отопитель-│       │     │    │няется во вре│
  │   │            │  ного генератора.     │       │     │    │мя отопитель-│
  │   │            │                       │       │     │    │ного сезона. │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 2 │Гидропереда-│1.Снять люк в полу пас-│Набор  │0,477│  4 │             │
  │   │чу при оста-│  сажирского салона.Про│ключей,│     │    │             │
  │   │новленном   │  верить отсутствие тре│молоток│     │    │             │
  │   │дизеле осмо-│  щин и пробоин карте- │смотро-│     │    │             │
  │   │треть.      │  ров.                 │вой,мон│     │    │             │
  │   │            │                       │тировка│     │    │             │
  │   │            │2.Проверить затяжку ре-│пассати│     │    │             │
  │   │            │  зьбовых соединений   │жи,лам-│     │    │             │
  │   │            │  фланцев валов и карте│па пере│     │    │             │
  │   │            │  ров,а также соедине- │носная.│     │    │             │
  │   │            │  ний гидропередачи с  │       │     │    │             │
  │   │            │  главной рамой.       │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │3.Осмотреть масляные   │       │     │    │             │
  │   │            │  трубки,проверить отсу│       │     │    │             │
  │   │            │  тствие утечек и затяж│       │     │    │             │
  │   │            │  ку штуцеров.         │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Осмотреть концевой вы│       │     │    │ Осмотр конта│
  │   │            │  ключатель,проверить  │       │     │    │ктной группы │
  │   │            │  надежность крепления │       │     │    │выполняют сле│
  │   │            │  и правильность распо-│       │     │    │сари-электри-│
  │   │            │  ложения планки фмкса-│       │     │    │ки.          │
  │   │            │  ции нейтрали.        │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Проверить уровень мас│       │     │    │             │
  │   │            │  ла в баке.           │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 3 │Слить шлам  │ Отвернуть пробку на до│Ключ ро│0,015│  3 │ Обращать вни│
  │   │из гидроцик-│нышке,полностью слить  │жковый │     │    │мание на отсу│
  │   │лона.       │масло из обечайки,проб-│24*27  │     │    │тствие метал-│
  │   │            │ку завернуть.          │мм,ем- │     │    │лической стру│
  │   │            │ Гидроциклон осмотреть,│кость  │     │    │жки в масле. │
  │   │            │при снятой пробке осмот│для сбо│     │    │             │
  │   │            │реть уплотнение,изношен│ра шла-│     │    │             │
  │   │            │ное заменить.          │ма,ве- │     │    │             │
  │   │            │                       │тошь.  │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 4 │Очистить ма-│1.Вывернуть пробку,изъ-│Ключ на│0,237│  3 │             │
  │   │сляный      │  ять фильтрующий эле- │кидной,│     │    │             │
  │   │фильтр элек-│  мент.С пробки снять  │ванны  │     │    │             │
  │   │трогидравли-│  уплотнение.          │промыво│     │    │             │
  │   │ческих вен- │                       │чные,ка│     │    │             │
  │   │тилей.      │2.Фильтрующий элемент  │мера   │     │    │             │
  │   │            │  промыть в керосине по│продуво│     │    │             │
  │   │            │  следовательно в двух │чная,ем│     │    │             │
  │   │            │  ваннах,продуть сжатым│кость  │     │    │             │
  │   │            │  воздухом,осмотреть.  │для сбо│     │    │             │
  │   │            │   В случае обнаружения│ра шла-│     │    │             │
  │   │            │  повреждений элемент  │ма,сал-│     │    │             │
  │   │            │  заменить.            │фетка, │     │    │             │
  │   │            │                       │лампа  │     │    │             │
  │   │            │3.Пробку и уплотнение  │перенос│     │    │             │
  │   │            │  очистить и протереть.│ная.   │     │    │             │
  │   │            │  Осмотреть уплотнение,│       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
                                - 3 -

  ┌───┬────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬────┬─────────────┐
  │ 1 │     2      │           3           │   4   │  5  │  6 │      7      │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │   │            │  изношенное,потерявшее│       │     │    │             │
  │   │            │  упругость заменить.Ос│       │     │    │             │
  │   │            │  мотреть резьбу пробки│       │     │    │             │
  │   │            │  и гнезда.            │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 5 │Очистить ма-│1.Вывернуть кронштейн  │Спецклю│0,320│  4 │ При выворачи│
  │   │сляный      │  магнитной ловушки из │чи,каме│     │    │вании прове- │
  │   │фильтр отка-│  фильтра,снять уплотне│ра про-│     │    │рять исправ- │
  │   │чивающего   │  ние.                 │дувоч- │     │    │ность запорно│
  │   │насоса.     │                       │ная,ван│     │    │го клапана   │
  │   │            │2.Вывернуть из корпуса │ны про-│     │    │(отсутствие  │
  │   │            │  фильтрующий элемент,с│мывоч- │     │    │течи масла   │
  │   │            │  резьбовой части снять│ные,сал│     │    │при выверну- │
  │   │            │  уплотнение.          │фетки, │     │    │той магнитной│
  │   │            │                       │ветошь,│     │    │ловушке).    │
  │   │            │3.Магнитную ловушку про│лампа  │     │    │ В случае те-│
  │   │            │  мыть в керосине,насу-│перенос│     │    │чи масло гид-│
  │   │            │  хо вытереть чистой са│ная.   │     │    │ропередачи   │
  │   │            │  лфеткой,осмотреть.   │       │     │    │слить,фильтр │
  │   │            │   Проверить затяжку и │       │     │    │изъять цели- │
  │   │            │  фиксацию стяжной гай-│       │     │    │ком для ремон│
  │   │            │  ки,состояние и крепле│       │     │    │та.          │
  │   │            │  ние магнитов.        │       │     │    │             │
  │   │            │   Осмотреть резьбовую │       │     │    │             │
  │   │            │  часть.               │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │4.Фильтрующий элемент  │       │     │    │ Промывка осу│
  │   │            │  промыть в керосине,  │       │     │    │ществляется  │
  │   │            │  продуть снаружи и из-│       │     │    │последователь│
  │   │            │  нутри сжатым воздухом│       │     │    │но в двух ван│
  │   │            │   Сетчатый стакан осмо│       │     │    │нах.         │
  │   │            │  треть,при обнаружении│       │     │    │             │
  │   │            │  повреждений заменить.│       │     │    │             │
  │   │            │   Осмотреть резьбовые │       │     │    │             │
  │   │            │  поверхности.         │       │     │    │             │
  │   │            │                       │       │     │    │             │
  │   │            │5.Резиновые уплотнения │       │     │    │             │
  │   │            │  промыть,насухо выте- │       │     │    │             │
  │   │            │  реть,осмотреть.      │       │     │    │             │
  │   │            │   Изношенные,имеющие  │       │     │    │             │
  │   │            │  повреждения,потеряв- │       │     │    │             │
  │   │            │  шие упругость заме-  │       │     │    │             │
  │   │            │  нить.                │       │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 6 │Осмотреть   │ Проверить отсутствие  │Лампа  │0,038│  3 │             │
  │   │масляный бак│течей,вмятин и пробоин │перенос│     │    │             │
  │   │            │на баке и маслопроводах│ная,ве-│     │    │             │
  │   │            │                       │тошь.  │     │    │             │
  ├───┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼────┼─────────────┤
  │ 7 │Гидропереда-│ При запущенном дизеле │       │0,095│  5 │             │
  │   │чу при рабо-│выполнить работы соглас│       │     │    │             │
  │   │тающем дизе-│но требованиям п.п.2,3,│       │     │    │             │
  │   │ле после ре-│4,5 и 6 раздела 1.     │       │     │    │             │
  │   │монта осмот-│                       │       │     │    │             │
  │   │реть.       │                       │       │     │    │             │
  └───┴────────────┴───────────────────────┴───────┴─────┴────┴─────────────┘
               Оперативное время всего  -  1,315 н∙ч;
               Средний разряд           -  4,0;

                    Инженер-технолог                  А.А.Шитов


